# IGNORERING AF BLANKE SIDER I EN ORIGINAL (IGNORER BLANK SIDE)

## Oversigt

Hvis den scannede original indeholder blanke sider, springer denne funktion dem over, så kun sider med indhold kopieres.
Hvis en original med en blank side scannes, springes blanke sider over ved 2-sidet kopiering.

Afhængigt af originalen kan nogle sider, som ikke er blanke, blive registreret som blanke sider og derfor ikke kopieret, og nogle sider, der er blanke, registreres muligvis ikke som blanke og kopieres derfor.

## Betjening

1. #### Læg en original i og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Udelad blanke sider]

3. #### Tryk på tasten [Ignorer Blank side] eller [Skip blank og skyggebaggrund]

   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres ignorering af blanke sider:

   Tryk på tasten [Fra].

4. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

5. #### Tryk på tasten [Start]

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

6. #### Læs bekræftelsesmeddelelsen og tryk på tasten [Udfør] for at starte kopiering

   På bekræftelsesskærmen vises antallet af scannede originalark i (A), antallet af scannede sider i (B), og antallet af kopier ekskl. blanke sider i (C). Hvis der f.eks. scannes fem originalark, der indeholder to blanke sider, scannes med duplexscanning, viser (A) "5", (B) "10" og (C) "8".

Til toppen