# BRUG AF GLASPLADEN TIL1-SIDET KOPIERING

Dette afsnit forklarer, hvordan man laver en kopi på glaspladen.

## Betjening

1. #### Læg originalen på glaspladen og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   - GLASPLADE

2. #### Læg det næste sæt originaler på og tryk på tasten [Mere scanning]

   Gentag dette trin, indtil alle originaler er scannet.

3. #### Kontroller, at det papir, der skal anvendes, er valgt

   Se følgende punkter ved ændring af papir.
   - INDSTILLING AF PAPIRBAKKE
   - INDSTILLING AF MANUEL FEEDER
   Afhængigt af originalen kan der være tilfælde, hvor der ikke automatisk vælges samme papirstørrelse som originalen. Er det tilfældet, skiftes papirbakken manuelt.

4. #### Tryk på tasten [Start] for at starte kopiering

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen