# AFSENDELSESINDSTILLING TIL DESTINATION, DER KØRER I FLERE OPERATIONSMODUSSER

## Oversigt

Når du rundesender et dokument til destinationen, der kører i flere operationsmodusser som f.eks. scannerfunktion, afspejles din indstilling i alle funktioner, også selvom du har indstillet transmissionen på andre indstillingsskærme. Bemærk følgende undtagelser:

Afs. Str. | Hvis en original større end A4 (8-1/2" × 11") scannes, reduceres størrelsen automatisk til A4R (8-1/2" × 11"R) for transmission.
Opløsning (billede) | Sider sendes ved brug af indstillinger, der er konfigureret i hver funktion.
Filformat (filkomprimeringstype) | Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Scanindstillinger] → [Scanindstillinger] i "Indstillingsfunktion (administrator)"; så anvendes det komprimeringsformat, der er valgt ved [Komprimeringstype ved rundsending].
Farvescanning | Hvis indstillingen for farvetilstand er [Fuld farve] i scanningsfunktion, sendes originalen i farve til scanningsdestinationer.
Originaltælling | Dette gælder kun i den aktuelt valgte funktion.
Scanningsfilstr. | Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Scanindstillinger] → [Scanindstillinger] → [Komprimeringstype ved rundsending] i "Indstillingsfunktion (administrator)". Hvis rundsendingsdestinationen har indstillet datastørrelsesbegrænsning med [Maks. størrelse af vedhæftede data (e-mail)] eller [Maks. størrelse af vedhæftede data (FPT/Desktop/Netværksmappe)], begrænses destinationer uden sådanne grænser også.
Sort/hvid | Denne funktion er tilgængelig for Scanner og Dataindtastning. Den er knyttet til en funktion med en passende funktionsmåde.

Til toppen