# AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

## Oversigt

Dette afsnit forklarer, hvordan man lægger originaler i den automatiske dokumentfeeder.

- Der kan anbringes originaler af forskellige formater sammen i den automatiske dokumentfeeder. Hvis du gør det, skal du vælge indstillingen for originaler med blandet størrelse i hver tilstand.
- Husk at fjerne eventuelle hæfteklammer eller papirclips, inden du lægger originalerne i den automatiske dokumentfeeder.
- Hvis originalerne har fugtpletter pga. korrekturlak, blæk eller lim, skal du vente, indtil originalerne er tørre, før du lægger dem i. Ellers risikerer du, at den indvendige del af maskinen eller glaspladen bliver snavset.
- Anvend ikke følgende originaler. Bemærk, at anvendelse af følgende typer originaler kan medføre forkert registrering af originalens format, fejlindført original og udtværinger på sendte billeder eller kopier.
  - Transparenter eller trykt papir
  - Tegnepergamentpapir, karbonpapir, termisk papir
  - Originaler med mange folder eller krøller
  - Beskadigede originaler, foldede originaler
  - Originaler, der har påklistrede afsnit eller udskårne huller
  - Originaler, der er trykt med termisk print
  - Hvis du bruger originaler med 2 eller 3 huller, skal du lægge dem, så hullerne ikke er placeret ved indføringssprækken på dokumentfeederen.

### Tilladte originalstørrelser

Minimumoriginalstørrelse |
Standardstørrelse (den minimumstørrelse, der kan registreres automatisk)
210 mm (langsgående) × 148 mm (tværgående) 8-1/2" (langsgående) × 5-1/2" (tværgående)
Anden størrelse end standard (den minimumstørrelse, der kan angives manuelt)
140 mm (langsgående) × 140 mm (tværgående) 5-1/2" (langsgående) × 5-1/2" (tværgående)
Maksimumoriginalstørrelse |
Standardstørrelse (den maksimumstørrelse, der kan registreres automatisk)
297 mm (langsgående) × 420 mm (tværgående) eller A3 A3W kan ikke bruges. 11" (langsgående) × 17" (tværgående)
Anden størrelse end standard (den maksimumstørrelse, der kan angives manuelt)
Kopitilstand:
297 mm (langsgående) × 432 mm (tværgående) 11-5/8" (langsgående) × 17" (tværgående)
Billedsendingstilstand:
297 mm (langsgående) × 1000 mm (tværgående) 11" (langsgående) × 39-3/8" (tværgående)

Når originalen ikke er i standardstørrelse, henvises til den relevante forklaring under den funktion, du anvender.

- Kopi: "DIREKTE INDTASTNING AF BRUGERDEFINERET STØRRELSE"
- BILLEDSENDING: "ANGIVELSE AF DEN ORIGINALE SCANNINGSSTØRRELSE VED HJÆLP AF TALVÆRDIER"

### Tilladte originalvægte

1-sidet scanning: 38 g/m2 til 205 g/m2
2-sidet scanning: 52 g/m2 til 205 g/m2
Ved scanning af originaler fra 38g/m2 til 49g/m2 vælges "Langsom scanning" i hver tilstand. Scanning uden "Langsom scanning" kan medføre fejlindføring af originaler.
Når "Langsom scanning" er valgt, kan 2-sidede originaler ikke scannes.

## Betjening

1. #### Kontrollér, at der ikke ligger en original på glaspladen

2. #### Juster originalguiderne til originalens format

3. #### Placer originalen

   Der kan maksimalt lægges 250 sider originaler i.
   Sørg for, at kanterne på originalerne er lige.
   Indfør originalerne med øverste side opad hele vejen ind i dokumentfeederbakken.
   Stakken af originaler må ikke være højere end indikatorlinjen på dokumentfeederbakken.
   Når scanningen er gennemført på den automatiske dokumentfeeder, skal du huske at fjerne originalerne fra originaludkastbakken.

Til toppen