# KOPIERING AF EN ORIGINAL I OMVENDT SIDEORDEN (OMVENDT ORDEN)

## Oversigt

Ved normal kopiering føres de udskrevne sider i rækkefølgen top til bund, når den udskrevne side vender nedad, så der opnås et sæt kopier, der er stablet i samme orden som originalen. Funktionen Omvendt orden fører de udskrevne sider ud i rækkefølgen top til bund, når den udskrevne side vender opad, så der opnås et sæt kopier, der er stablet i omvendt orden af originalen.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Omvendt orden]

   Tryk på tasten [Tilbage], når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres indstillingen Omvendt orden:

   Tryk på tasten [Omvendt orden] for at fjerne markeringen.

2. #### Læg en original i og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

3. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

4. #### Tryk på tasten [Start] for at starte kopiering

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen