# NETVÆRKSSTATUS

Netværksstatusskærmen viser de generelle statusoplysninger samt status for TCP/IP-, NetWare-, EtherTalk- og NetBIOS-protokollerne.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Generelt | Viser information, som er fælles for netværket. Linkstatus: Viser dataoverførselshastigheden for netværkskortet samt kabeloplysninger. Duplexfunktion: Viser duplexfunktionen for netværkskortet. Hardwareadresse: Viser MAC-adressen for netværkskortet. Printstatus ved opstart: Viser, om status udskrives ved opstart. Enhedsnavn: Viser enhedsnavnet. Domænenavn: Viser domænenavnet. Modtageniveau (maks. 100): Viser modtageniveauet for det trådløse LAN, når en USB-adapter til trådløst LAN er tilsluttet.
TCP/IP | Viser den aktuelle status for TCP/IP-protokollen. IPv4-indstillinger: Viser IPv4-protokolindstillingerne. DHCP/BOOTP: Vælger, om IP-adressen hentes fra DHCP/BOOTP-serveren. RARP: Viser statussen for RARP-protokollen. IPv4-adresse: Viser IPv4-adressen. Undernetmaske: Viser den aktuelle undernetmaske. Standardgateway: Viser den aktuelle standardgateway. IPv6-indstillinger: Viser IPv6-statussen. DHCPv6: Viser status for DHCPv6-serveren. Manuel adresse: Viser den IPv6-adresse, der er angivet manuelt. Standardgateway: Viser den aktuelle standardgateway. Lokal linkadresse: Viser den lokale linkadresse. Stateless-adresse 1: Viser stateless-adressen. Stateless-adresse 2: Viser stateless-adressen. Stateful-adresse: Viser stateful-adressen.
DNS | Viser statussen for DNS-serveren. Primær server: Viser den aktuelle IP-adresse for den primære DNS-server. Sekundær server: Viser den aktuelle IP-adresse for den sekundære DNS-server. Domænenavn: Viser det aktuelle domænenavn for DNS-serveren.
WINS | Viser statussen for WINS-serveren. Primær server: Viser den aktuelle IP-adresse for den primære WINS-server. Sekundær server: Viser den aktuelle IP-adresse for den sekundære WINS-server. Primær server (DHCP): Viser den aktuelle IP-adresse for den primære WINS-server (DHCP). Sekundær server (DHCP): Viser den aktuelle IP-adresse for den sekundære WINS-server (DHCP). Område-id: Viser det aktuelle WINS område-id. Område-id (DHCP): Viser det aktuelle WINS område-id (DHCP).
NetWare-status | Viser NetWare-statussen. NetWare: Viser statussen for NetWare-protokollen. Rammetype: Viser rammetypen. Netværksnummer: Viser netværksnummeret. Handlingsfunktion: Viser handlingsfunktionen. PSERVER-navn: Viser navnet på printerserveren. NDS-træ: Viser navnet på NDS-træet. NDS-kontekst: Viser NDS-konteksten.
EtherTalk-status | Viser EtherTalk-statussen. EtherTalk: Viser statussen for EtherTalk-protokollen. Zonenavn: Viser zonenavnet. Typenavn: Viser typenavnet. Objektnavn: Viser objektnavnet.
NetBIOS-status | Viser NetBIOS-statussen. NBT/WINS: Viser NBT/WINS-protokostatussen. Masterbrowser: Viser masterbrowseren.

Til toppen