# E-MAIL-UDSKRIVNINGSINDSTILLINGER

Når der sendes en e-mail til denne maskines adresse, udskrives filer, der er vedhæftet e-mailen.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
E-MAIL-UDSKRIFT | Vælg denne indstilling for at bruge e-mail-udskrivning.
POP3-server | Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for POP3-serveren.
Portnummer | Indtast portnummeret for POP3-serveren. Standardindstillingen er port 110.
POP-godkendelse | Godkendelsesprotokollen (inkl. APOP) bruges til godkendelse til POP3-serveren.
Brugernavn | Indtast brugernavnet. Den særlige brugerkonto kræves til e-mail-udskrivning.
Adgangskode | Indtast adgangskoden. For at ændre kodeordet skal du indstille [Skift kodeord] til og indtaste det nye kodeord i tekstboksen.
Kontroller interval | Indtast pollinginterval for POP3-serveren. Standardindstillingen er fem minutter.
Aktivér SSL | Hvis er valgt, er POP over SSL-kommunikation eller POP over TLS-kommunikation efter STLS-kommando aktiveret. Dette kræver, at serveren understøtter POP over SSL-kommunikation eller STLS-kommandoen. For at tillade POP over SSL-kommunikation skal du indstille [Portnummer] til POP over SSL-kommunikationens portnummer. For at tillade POP over TLS-kommunikation skal du indstille [Portnummer] til det samme portnummer, som der bruges til normal POP3-kommunikation.
Forbindelsestest | Klik på knappen [Udfør] for at teste forbindelsen til POP3-serveren.

Til toppen