# KOPIERING AF EN FLERSIDET ORIGINAL PÅ ET ENKELT ARK (N-Op)

## Oversigt

Med denne funktion kopieres en flersidet original over på et enkelt ark papir.
Vælg 2-Op for at kopiere to originalsider på ét ark, 4-Op for at kopiere fire originalsider på ét ark eller 8-Op for at kopiere otte originalsider på ét ark.
Denne funktion er nyttig, når du vil vise flere sider i et kompakt format, eller vise en oversigt af alle sider i et dokument.

2-Op | 4-Op | 8-Op
--- | --- | ---

Når der indsættes et omslagsark, skal du vælge Omslagsindstilling for kun at kopiere ét frontark til én side og samlet kopiere den anden og efterfølgende sider.

## Betjening

1. #### Læg en original i og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Tryk på tasten [N-Op]

3. #### Tryk på tasten for de 2-Op-ark, du vil bruge

   Billederne roteres om nødvendigt.

4. #### Vælg layout

5. #### Vælg rammeindstilling

   Der kan indsættes en linje mellem sider, som arrangeres på et ark.
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

   ###### Sådan annulleres indstillingerne for N-Op:

   Tryk på tasten [Fra].

6. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

7. #### Tryk på tasten [Start] for at starte kopiering

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen