# RYGHÆFTNING AF SORTEREDE KOPIER

## Oversigt

Denne funktion hæfter hvert kopisæt to steder i midten af papiret, folder dem på midten og udskriver dem. Ved rygfoldning beskærer den fald i siden, så du får et pænt udskriftsbillede.

- Du kan se hæftepositioner i "VISNING AF KOPIEKSEMPEL".
- Der kræves en ryg-finisher for at kunne bruge ryghæftningsfunktionen.
- Beskæringsfunktionen er tilgængelig, hvis en beskærer er installeret i maskinen.

## Betjening

### Ryghæftning

1. #### Tryk på tasten [Udkast]

2. #### Tryk på fanen [Hæftning], og tryk på tasten [Rygbinding]

3. #### Tryk på tasten [Venstre indbinding] eller [Højre indbinding] for at vælge en original og konfigurere indstillingen af forside

   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

   Hvis antallet af scannede originaler overstiger ryghæftningsgrænsen, vises en meddelelse. Tryk på tasten [Del], [Fortsæt] eller[Annuller].
   [Del]: Inddeler siderne i sæt, der kan hæftes, og sorterer dem. Du kan ikke bruge denne funktion, hvis omslagsindstillingerne er valgt.
   [Fortsæt]: Fortsætter sortering uden hæftning.
   [Annuller]: Annullerer hæftningssortering.

   ###### Sådan annulleres ryghæftning:

   Tryk på tasten [Fra].

### Indstilling for beskæringsmodul

1. #### Tryk på tasten [Trimmer. indst.], når ryghæftning er valgt

2. #### Tryk på tasten [Til], og angiv trimmerbredden.

   Tryk på displayfeltet med talværdier for trimmerbredden, og angiv området med de numeriske taster. Ellers tryk på .
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

   ###### Sådan annulleres beskæringsindstillingen:

   Tryk på tasten [Fra].

Til toppen