# SLETNING AF KANTSKYGGER PÅ BILLEDET (SLET)

## Oversigt

Raderfunktionen anvendes til at slette skygger ved kopikanter, der dannes, når der kopieres tykke originaler eller bøger.

###### Slettefunktioner

- Denne funktion raderer de dele af billedet, hvor der dannes skygger, men den registrerer ikke skygger og sletter kun skyggerne.
- Raderingsbredden er synkroniseret med indstillingen af zoomfaktor.
  Hvis indstillingen af raderingsbredden f.eks. er 20 mm (1"), og billedet reduceres til 50%, så raderes der 10 mm (1/2").

###### Sådan ændres indstillingen for standardslettebredden:

Vælg [Systemindstillinger] → [Kopifunktionsindstillinger] → [Kopifunktionsindstillinger] → [Raderbreddejustering] i "Indstillingstilstand (administrator)".

## Betjening

1. #### Læg en original i og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Slet]

3. #### Vælg en sletteposition

   Afkryds feltet for den side, der skal raderes, med .

   Tasten [Yderramme]: Afkrydsningsfelterne Op, Ned, Venstre og Højre er indstillet til .
   Tasten [Angiv ramme+center]: Alle afkrydsningsfelter er indstillet til .
   Vælg slettekant på bagsiden, hvis der slettes 1-3 sider for at scanne en 2-sidet original.
   - Hvis afkrydsningsfeltet [Modsat sletteposition bagside] er indstillet til , vil kanten i positionen modsat den slettede kant på forsiden blive slettet.
   - Hvis feltet [Vend sletteposition på bagside] er afkrydset med , vil kanten i samme position som på forsiden blive raderet.

4. #### Vælg slettebredde

   Tryk på den numeriske værdi, der repræsenterer for- eller bagsidens visningsfelt, og indtast intervallet ved hjælp af taltasterne.
   Ellers tryk på tasten for at indtaste intervallet.
   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres sletteindstillingen:

   Tryk på tasten [Ryd].

5. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

6. #### Tryk på tasten [Start] for at starte kopiering

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen