# PAPIRRETNING VED ILÆGNING

## Oversigt

Når hæfte-, hulle- eller papirfoldningsfunktionen bruges, skal originalen placeres som vist herunder, så hæftning eller hulning kan udføres det ønskede sted på papiret.

### Hæftning

Tast på berøringspanel | Papirilægningsretning | Resultat
--- | --- | ---

- Hvis du vil bruge hæftefunktionen, skal du installere en finisher (100-siders hæftning) eller en ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning).
- Hvis du vil bruge ryghæftningsfunktionen, skal du installere en ryghæftningsfinisher (bakke med stor kapacitet).

### Foldning

Tast på berøringspanel | Retning | Resultat
--- | --- | ---

- Du skal installere en foldeenhed, hvis du vil bruge andre papirfoldningsfunktioner end rygfoldninger.
- Hvis du vil bruge rygfoldningsfunktionen, skal du installere en ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning).

### Hulning

Tast på berøringspanel | Retning | Resultat
--- | --- | ---

- Der kræves et hullemodul for at kunne bruge hulning.
- Illustrationen af berøringspaneltasten er et eksempel. Det varierer afhængigt af det installerede hullemodul.

Til toppen