# HULLEMODUL (MX-PN13A/B/C/D)

## Oversigt

Hullemodulet kan installeres på en finisher (100-siders hæftning) eller en ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) til hulning af det papir, der udskrives/kopieres.
En ryghæftningsfinisher eller finisher (100-siders hæftning) er nødvendig for at installere hullemodulet (100-siders hulning).

### Bortskaffelse af hulningsaffald

Når du laver huller, opsamles hulningsaffaldet i hulningsaffaldsboksen.
Følg fremgangsmåden til udskiftning af hulningsaffaldsboksen.

1. #### Åbn frontlågen

2. #### Tag fat i håndtaget på hulningsaffaldsboksen, træk forsigtigt boksen ud og smid hulningsaffaldet ud

   Smid affaldet fra hulningen ud i en plastikpose eller en anden beholder, idet du sørger for, at affaldet ikke spredes.

3. #### Skub forsigtigt boksen på plads igen

4. #### Luk frontklappen

Til toppen