# KOPIERING AF FLERE ORIGINALER PÅ HVER BROCHUREKOPISIDE (BROCHUREKOPI 2-Op/4-Op)

## Oversigt

Denne funktion kopierer to eller fire originalsider på én brochurekopiside.
Scan originalerne i rækkefølge fra den første side til den sidste side. Kopieringsrækkefølgen bliver automatisk justeret af maskinen.
8 eller 16 originalsider kopieres over på hvert ark papir. Blanke sider produceres automatisk til sidst, hvis antallet af originalsider ikke er et multiplum af otte.
Denne funktion er nyttig, når man vil samle et lille antal kopier i et flot hæfte eller en brochure.

###### Følgende papirstørrelse fås til brochurekopiering 2-Op eller 4-Op.

A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K, 16KR

## Betjening

1. #### Læg en original i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE
   Brug den automatiske dokumentfeeder til at placere en 2-sidet original.

2. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Brochurekopi]

3. #### Vælg indbindingsside

   ###### Sådan annulleres brochurekopiering:

   Tryk på tasten [Fra].

4. #### Tryk på tasten [1-sidet] eller [2-sidet] afhængigt af originalen

5. #### Tryk på tasten [Omslagsindstilling], når du indsætter et omslag, og tryk på tasten [Til]

   Sådan ændres omslagsbakke:
   Tryk på tasten [Papirbakke] for at få vist skærmen med valg af papirbakke.
   Tryk på omslagsbakke på skærmen med valg af bakke.
   Der er mere information i "INDSTILLING AF PAPIRBAKKE" og "INDSTILLING AF MANUEL FEEDER".
   Marker afkrydsningsfeltet [Tag kopi på omslag (Duplex)] med ikonet for at tage en kopi på en forside.
   Hvis der skal kopieres på omslaget, kan der ikke anvendes etiketark, overheadfilm, fanepapir og blankt papir.

6. #### Tryk på tasten [Forhåndsvis] og kontrollér det forhåndsviste billede

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

7. #### Tryk på tasten [N-Op] på handlingspanelet

8. #### Tryk på tasten for de 2-Op-ark, du vil bruge

   Billederne roteres om nødvendigt.

   ###### Sådan annulleres indstillingerne for N-Op:

   Tryk på tasten [Fra].

9. #### Vælg layout

10. #### Vælg rammeindstilling

    Der kan indsættes en linje mellem sider, som arrangeres på et ark.
    Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

11. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

    ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

    Tryk på tasten [CA].

12. #### Tryk på tasten [Start] for at starte kopiering

    Sådan laves to eller flere kopier:
    Tryk på tasten til kopivisning for at vælge antal kopier.

Til toppen