# ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN

## Oversigt

Hent en destination ved blot at trykke på one-touch-tasten for den pågældende destination på skærmen for adressebog.
Det er også muligt at gemme flere destinationer under en one-touch-tast, hvilket giver mulighed for at hente alle numre blot ved at trykke på tasten. Det er nyttigt, når du ønsker at sende data til flere destinationer.
Der vises et ikon, der angiver funktionen, sammen med navnet på destinationen i hver one-touch-tast. Ikonerne er som følger:

| Scan til e-mail
| Scan til FTP
| Scan til netværksmappe
| Gruppetast med flere destinationer.

- Se "ADRESSEBOG" for at få oplysninger om adressebogen.
- Se "LAGRING AF ADRESSER VED DIREKTE INDTASTNING", "LAGRING AF ADRESSER GENNEM GLOBAL ADRESSESØGNING", "LAGRING AF ADRESSER FRA BILLEDAFSENDELSESLOGS" eller "LAGRING AF GRUPPER" vedrørende proceduren for lagring af en adresse i adressebogen.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Adressebog]

2. #### Tryk på one-touch-tasten for destinationen

   - De destinationer, der vises på listen, kan indsnævres efter kategorier, jobtype, indeks og nøgleord.
   - Som standard sendes data kun til destinationen for den aktuelle funktion. Hvis f.eks. en destination er indstillet i funktionen Scan til e-mail, sendes dataene ikke til andre destinationer en den, der er valgt i funktionen Scan til e-mail.
   - Du kan ændre destinationernes rækkefølge i listen ved at trykke på [Skift skærm].
   - Når du tilføjer en destination, skal du trykke på en anden one-touch-tast.
   - Når data sendes til flere destinationer, vises nummeret for destinationerne ved siden af . Dette vises også, hvis data sendes til flere destinationer ved tryk på en enkelt one-touch-tast.

   - Som standard vises destinationslisten, som er indsnævret efter det aktuelle job.
   - Når der trykkes på one-touch-tasten og på tasten [Vis detaljer] på handlingspanelet, vises detaljerede oplysninger. Denne fremgangsmåde kan også anvendes til at ændre eller tilføje en destination til transmission.

   ###### Hvis du vælger en forkert destination:

   Tryk på one-touch-tasten igen for at annullere valget.
   For at tillade afsendelse af data til andre destinationer end den, der er valgt i den aktuelle funktion,
   skal du vælge [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion (administrator)" → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Driftsindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Adressebog standardvalg], og fjerne markeringen af feltet [Brug kun adresser for afsendelsestilstand].

Til toppen