# PORTINDSTILLINGER FOR UDSKRIVNING

## "LPD"-fanen

Indtast en udløbsdato for profil.
Hvis indstillingerne ændres, træder ændringerne først i kraft, når maskinen er blevet genstartet. Se afsnittet "TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN" vedrørende genstart af maskinen.

### LPD-indstillinger

###### LPD

Konfigurer denne indstilling for at bruge LPD.

###### Timeout

Indtast en timeout-værdi. Standardindstillingen er 90 sekunder.

###### Anvend banner

Konfigurer denne indstilling for at bruge banneret. Standardindstillingen er [Deaktiver].

## "RAW"-fanen

Brug denne fane til konfiguration af Raw-udskrivning.
Hvis indstillingerne ændres, træder ændringerne først i kraft, når maskinen er blevet genstartet. Se afsnittet "TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN" vedrørende genstart af maskinen.

### Indstilling af Raw-udskrivning

###### RAW-udskrift

Konfigurer denne indstilling for at bruge RAW-udskrivning. Standardindstillingen er [Aktiver].

###### Portnummer

Indtast et portnummer. Standardindstillingen er port 9100.

###### Timeout

Indtast en timeout-værdi. Standardindstillingen er 90 sekunder.

###### Anvend tovejs

For at bruge tovejskommunikation skal du vælge .

## "WSD"-fanen

Brug denne fane til konfiguration af WSD-udskrivning.
Hvis indstillingerne ændres, træder ændringerne først i kraft, når maskinen er blevet genstartet. Se afsnittet "TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN" vedrørende genstart af maskinen.

### WSD-indstillinger

###### WSD-udskrift

Konfigurer denne indstilling for at bruge WSD-udskrivning.

###### Anvend multicast-registrering

Konfigurer denne indstilling for at bruge multicast-registrering.
Til toppen