# INDSTILLINGER FOR KOPIFUNKTION

## "Indstillinger for normalstatus"

De standardindstillinger, der vælges med disse indstillinger, gælder for alle maskinens funktioner (ikke kun for kopifunktionen).
Kopiindstillingerne er nulstillede, når knappen [STRØM] er tændt, når der trykkes på tasten [CA], eller når autosletintervallet er udløbet. Disse indstillinger bruges til at ændre standardindstillingerne for kopitilstand.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Papirbakke | Angiv den papirskuffe, der skal vælges som standard.
Belysningstype | Konfigurer standardindstillingerne for belysning.
Zoomfaktor | Angiv den zoomfaktor, der skal vælges som standard.
2-sidet kopi | Konfigurer de indstillinger for funktionen 2-sidet, der skal vælges som standard. Hvis denne indstilling bruges til at ændre standardindstillingen for duplexfunktionen til andet end "1-side til 1-side", og duplexfunktionen eller den automatiske dokumentfeeder ikke fungerer korrekt eller er deaktiveret, vil indstillingen skifte tilbage til "1-side til 1-side".
OUTPUT | Indstil den udkastmetode og udkastbakke, der skal vælges som standard.
Indstillinger for beskæringsbredde | Indstiller standardbeskæringsbredden for beskæringsfunktionen. Denne mulighed vises, når ryg-finisheren (100-arks-hæftning) og beskæringsenheden er indstalleret.
Retur til standarder | Dette sætter alle elementer tilbage til fabriksstandardindstillingerne.

## "Indstillinger For Kopifunktion"-fanen

Følgende indstillinger vedrører kopiering.
Opsætningselementer vises muligvis ikke afhængig af det installerede periferiudstyr på maskinen.

###### Justering af kopibelysning

Den anvendte eksponeringsniveau, når [Auto] er valgt, justeres og indstilles for glaspladen og den automatiske dokumentfeeder.

###### Indstilling af drejet kopiering

Når originalen og papiret vender forskelligt, drejer denne funktion automatisk billedet 90 grader, så kopieringen bliver korrekt på papiret.
Indstilling af drejet kopiering skal aktiveres, når der kopieres en original i A5-størrelse (5-1/2" × 8-1/2") på A5R-papir (5-1/2" × 8-1/2"R).

###### Tilføj/ændr ekstra zoomsatser

Tilføj eller skift ekstra zoomsatser Tilføj to forstørrelsesfaktorværdier (101 % til 400 %) og to formindskelsesfaktorværdier (25 % til 99 %).
Du kan også ændre zoomsatsen, hvis det er nødvendigt.
Andre forudindstillede zoomsatser end de tilføjede zoomsatser kan ikke ændres.

###### Angiv et maksimum for kopiantal pr. job

Bruges til at angive det maksimale antal for kopier, der kan indtastes (antal kontinuerlige kopier). Du kan angive et tal fra 1 til 9999.

###### Standardmarginskift, valg

Bruges til at indstille standardstørrelsen for marginskift. Angiv en værdi fra 0 mm (0") til 50 mm (2") i intervaller af 3 mm (1/8") for både forsiden og bagsiden.

###### Rader bredde, justering

Dette bruges til at indstille standardslettebredden for slettefunktionen. Angiv en værdi fra 0 mm (0") til 25 mm (1") i trin på 3 mm (1/8") for både Bredde på afstand til kant og Bredde på afstand til midten.

###### Kortformat, indstillinger

Dette bruges til at indstille standardoriginalstørrelsen for kortformat-funktionen.
Angiv en værdi fra 25 mm (1") til 216 mm (8-1/2") i intervaller af 3 mm (1/8") for begge originalens mål X (vandret) og Y (lodret).
Hvis feltet "Tilpas side" er indstillet til , vises tasten [Tilpas side] altid på kortformatskærmen.

###### Automatisk ryghæftning

Ryghæftning udføres automatisk, når brochurekopifunktionen bruges.

###### Indledende fanebladsindstilling

Bruges til at indstille standardbredden for billedrykning (fanebredde) ved fanebladskopiering.
Angiv en værdi fra 0 mm (0") til 25 mm (1") i trin på 3 mm (1/8").

###### Deaktiver registrering af program

Bruges til at forbyde sletning eller ændring af kopiindstillinger, der er gemt i jobprogrammer.

###### Deaktiver man. feeder ved duplexkopiering

Deaktiverer brugen af den manuelle feeder, når der produceres 2-sidede kopier.
Den manuelle feeder bruges ofte til indføring af etiketark, overheadfilm og andre specialmedier, hvor 2-sidet kopiering ikke er tilladt. Hvis et ark af et af disse specialmedier kommer ind i reverseringsenheden, kan det resultere i papirstop eller skade på enheden. Hvis du ofte bruger specialmedier, hvorpå 2-sidet kopiering er forbudt, anbefales det, at du aktiverer denne indstilling.

###### Deaktivering af automatisk papirvalg

Deaktiverer funktionen til automatisk papirvalg.
Når denne indstilling er aktiveret, foretages der ikke noget automatisk papirvalg af samme størrelse som originalen på glaspladen eller i den automatiske dokumentfeeder.

###### Indstilling for automatisk valg af papirpakke

Hvis denne indstilling er aktiveret, og der lægges papir i en bakke, mens maskinen står på standby i kopifunktion, vælges den pågældende bakke automatisk.

###### Deaktivering af registrering af brugerdefineret billede

Deaktiverer lagring af et brugerdefineret billede.

###### Deaktivering af afsendelse under kopiering

Deaktiverer funktionen til billedsending under kopiering.

###### 600 dpi × 600 dpi scantilstand for dokumentføderen

Opløsningen for kopiering i sort/hvid med den automatiske dokumentfeeder kan ændres fra 600 × 300 dpi til 600 × 600 dpi (høj kvalitet).
Når der er valgt høj kvalitet, gengives fin skrift og tynde linjer med større tydelighed, men scanningshastigheden er langsommere.
Når du ikke har valgt højkvalitetstilstand, skal følgende betingelser være opfyldt for at kunne scanne ved 600 × 300 dpi og opnå den hurtigste hastighed.

- Zoomfaktoren skal være indstillet til 100 %.
- Vælg ikke en specialfunktion, der vil ændre faktoren.
- [Kopi af Kopi] må ikke aktiveres.

###### Større hastighed for 1. kopi fra glaspladen

Opløsningen for kopiering i sort/hvid med glaspladen kan ændres fra 600 × 600 dpi til 600 × 300 dpi (høj hastighed).
Når der er valgt høj hastighed, udskrives den første kopi hurtigere, men det kopierede billede er ikke så tydeligt.
Når du ikke har valgt højkvalitetstilstand, skal følgende betingelser være opfyldt for at kunne scanne ved 600 × 300 dpi og opnå den hurtigste hastighed.

- Zoomfaktoren skal være indstillet til 100 %.
- Vælg ikke en specialfunktion, der vil ændre faktoren.
- [Kopi af Kopi] må ikke aktiveres.

###### Automatisk clear før kopijob udføres

Aktiverer automatisk sletning under kopiering, selvom et kopijob ikke er færdigt. Dette sikrer, at maskinen ikke stoppes på grund af det ufærdige kopijob.

## Automatisk kalibrering

Korrigerer gradering hvis deaktiveret. Når maskinen scanner et udskrevet testark, korrigeres graderingen automatisk.
Når du har trykket på tasten [Udfør], og der er udskrevet et testark, vises der en meddelelse, der beder dig om at starte automatisk kalibrering. Anbring testarket på glaspladen som vist nedenfor (således at den smalle linje ved papirets kant er til venstre).

Læg kopipapir (ca. fem ark) med samme størrelse som testarket ovenpå det anbragte testark, luk forsigtigt den automatiske dokumentfeeder, og tryk på tasten [Udfør].
Hvis gradering stadig er slået fra efter Automatisk farvekalibrering, kan en gentagelse af Automatisk kalibrering forbedre graderingen.
Til toppen