# INDSTILLINGER FOR BILLEDAFSENDELSE

## Driftsindstillinger - fanen "Standardindstillinger"

Denne fane bruges til konfiguration af elementer, der er relateret til standardindstillingerne for indstillinger for billedafsendelse.

###### Hold indstillinger et stykke tid, efter at scanningen er færdig.

Brug denne indstilling til at holde indstillingerne, efter at scanningen er færdig (indtil automatisk sletning aktiveres).

###### Indstilling af standardvisning

Vælg en basisskærm, der vises, når der trykkes på tasten [Billedafsendelse].

- E-mail
- Netværksmappe
- FTP
- Dataindtastning (når programintegrationsmodulet er installeret)

###### Standardvalg af adressebog

Element | Beskrivelse
--- | ---
Anvend kun adresser for afsendelsesfunktioner | Når en adresse er valgt i adressebogen, anvendes kun de adresser, som er vist i indsnævringsfunktion.
Kategori, der skal vises som standard | Vælg en kategori, der skal vises med standarden. Ingen Bruges ofte Kategori 1 til 32
Vis alle adressetyper uanset den aktuelt viste funktion. | Viser alle destinationer uanset den viste funktion, når denne indstilling aktiveres.
Udvid adressebogen | Der vises en udvidet adressebogliste.

###### Billedretning

Indstiller standardbilledretningen.

###### Indstilling af standardopløsning

Følgende indstillinger er fælles for standardopløsningen i scannings-, e-mailfunktion.
Når feltet "Anvend opløsn. indstillet ved gem" indstilles til , anvendes den opløsningsindstilling, der blev gemt sammen med billedet, når et billede gemt med dokumentarkivering anvendes. Kan konfigureres for hvert element.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Scan | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
E-mail | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

###### Indstillinger for standardbelysning

Bruges til at indstille standardbelysningen for scanning af et dokument i billedsendingsfunktionen. Vælg [Auto] eller [Manuel]. Hvis du vælger [Manuel], skal du indstille belysningen til et af 5 niveauer.

###### Standardoriginalbilledtype

Vælg originaltypen på forhånd for at aktivere scanning med en opløsning, der passer til originalen (kun i scanningsfunktion og USB-hukommelsesscanningsfunktion).
Følgende indstillinger kan konfigureres.

- Tekst/udskr. foto
- Tekst/Foto
- Tekst
- Foto
- Udskrevet foto
- Kort

Der kan ikke vælges originaltype, hvis Initial Eksponeringsindstilling er indstillet til [Auto].

###### Skarphed

Bruges til at fremhæve omridset af et billede og vise det tydeligt til scanning af et dokument i billedsendingsfunktionen. Den kan indstilles til ét af 5 niveauer.

###### Kontrast

Bruges til at justere kontrasten i et billede til scanning af et dokument i billedsendingsfunktionen. Den kan indstilles til ét af 5 niveauer.

###### Tvungen indtastning af adr.-tast v. rundsending

Denne indstilling bruges til, at kræve at der trykkes på , før den næste adresse indtastes, når der udføres en rundsendingstransmission.
Når denne indstilling er aktiveret, kan ikke udelades, selvom den næste adresse indtastes med en one-touch-tast, medmindre du trykker på .
Hvis en bruger forsøger at indtaste den næste adresse uden at på , lyder der to bip, og indtastningen afvises.

###### Lyd ved afsluttet scanning

Indstiller lydstyrken for lyden for scanning gennemført, der høres, efter at en original er scannet.

###### Deaktiver ændring af visningsrækkefølge

Deaktiverer for at ændre visningsrækkefølgen (søgenummerrækkefølge, stigende, faldende).
Når dette er valgt, kan visningsrækkefølgen ikke ændres. Visningsrækkefølgen forbliver uændret i den rækkefølge, der er gældende, når denne indstilling aktiveres.

###### Standardbekræftelsesstempel (når bekræftelsesstempelenheden er installeret)

Aktiver dette for altid at tilføje godkendelsesstemplet på den original, der allerede er scannet ved hjælp af den automatiske dokumentfeeder.

###### Rader bredde, justering

Dette bruges til at indstille standardslettebredden for slettefunktionen. Angiv en værdi fra 0 mm (0") til 20 mm (1") i trin på 1 mm (1/8") for både Bredde på afstand til kant og Bredde på afstand til midten.

## Driftsindstillinger - fanen "Aktiver/deaktiver indstillinger"

Denne fane bruges til konfiguration af elementer, der er relateret til Aktiver/Deaktiver Indstillinger for indstillinger for billedafsendelse.

### Indstillinger for deaktivering af registrering

Registrering af adresser fra maskinen, Indstillingsfunktion (web-version) og pc'en kan forbydes separat.

###### Deaktiver registrering af destination fra betjeningspanel

Deaktiverer adressekontrol fra maskinen.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Gruppe (direkte indtastning)
- Gruppe (adressebog)
- Kontaktpersoner

###### Deaktiver registrering af destination på webside

Deaktiverer lagring af destinationen fra Indstillingsfunktion (webversion).
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Gruppe (direkte indtastning)
- Gruppe (adressebog)
- Kontaktpersoner

###### Deaktiver registrering af program

Deaktiverer brugen af adressebog for alle programmer.

###### Deaktiver destinationsregistrering ved brug af global adressesøgning

Deaktiverer adressekontrol fra global adressesøgning.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail

###### Deaktiver registrering via Network Scanner Tool

Dette deaktiverer adressekontrol fra Netværksscannerværktøjet.
Brug denne indstilling for at standse lagring af data fra en anden maskine via indgående routing af adressebog.

###### Deaktivering af Videresending via netværk

Dette forbyder indgående routing.

### Indstillinger for Deaktiver transmission

Disse indstillinger bruges til at deaktivere følgende overførsler.

###### Deaktiver valg fra adressekartotek

Deaktiverer valg af destinationer fra adressebogen.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- FTP
- Netværksmappe

###### Deaktiver direkte indtastning

Deaktiverer direkte indtastning af destinationsadresse og andet.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- Netværksmappe

## Scanindstillinger - fanen "Scanindstillinger"

Denne fane bruges til konfiguration af indstillinger, der er relateret til billedsendingsfunktionen.
Følgende indstillinger har med scanneren at gøre.

### Standardafsendersæt

De oplysninger, der er gemt her, bruges, hvis du ikke angiver [Svar til] i afsendelsesindstillingerne, når Scan til e-mail udføres.

###### Afsendernavn

Indtast et standardafsendernavn (maks. 20 tegn).

###### Svar E-mail adresse

Indtast en standardsvaradresse (maks. 64 tegn).
Hvis kun afsendernavnet gemmes, bruges det ikke som afsenderinformation.

### Standard farvetilstand indstillinger

Vælg en standard farvetilstand indstilling for både farve og sort/hvid i e-mail-adresser, netværksmappe, FTP og desktop. Angiv "Scanner fælles", medmindre e-mail er angivet.
Når feltet "Deaktiver ændring af S/H indstilling i automode" indstilles til , deaktiveres sort/hvid-indstillingerne i basisskærmen, når farvefunktionen er indstillet til Auto.
Auto (Mono2, Gråtone*), Fuld farve, Gråtone, Mono 2
* Ved scanning af sort/hvide originaler når farvetilstand er indstillet til [Auto].

### Indstilling af stardardfilstørrelse

Angiv standardfilstørrelsen for afsendelse af en fil i funktionerne e-mail, netværksmappe, FTP eller desktop. Angiv "Scanner fælles", medmindre e-mail er angivet.

###### Filformat

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Kompakt PDF*2, 5, Kompakt PDF (ultrafin)*2, 5, Kompakt PDF/A*4, Kompakt PDF/A (ultrafin)*4, Kryptér PDF, Kryptér/kompakt PDF*3, 5, Kryptér/kompakt PDF (ultrafin) *3, 5, XPS
*1 Når [Sort/hvid] er valgt, er formatet [TIFF].
*2 Når [Sort/hvid] er valgt, er formatet [PDF].
*3 Når [Sort/hvid] er valgt, er formatet [Krypter PDF].
*4 Når [Sort/hvid] er valgt, er formatet [PDF/A].
*5 Når scannerfunktionens udvidelsessæt er installeret

###### S/H

Komprimeringstype: Ingen, MH (G3), MMR (G4)

###### Farve/Gråtone

Kompressionsrate: Lav komp., Mid. komp., Høj komp.
Fremhævelse af sorte bogstaver

###### Angivet antal sider pr. fil

Når indstillingen er , oprettes en fil for hver side.
Angiv antallet af sider for hver fil.

### Komprimeringstype ved rundsending

Vælger komprimeringstypen for rundsending vha. Scan til e-mail. Den komprimeringstype, der er indstillet her, bruges til alle destinationer uanset deres individuelle komprimeringstypeindstillinger.

###### Sort/hvid

MH (G3), MMR (G4)

###### Farve/Gråtone

Lav, Middel, Høj,
Fremhævelse af sorte bogstaver

### Maksimal størrelse af vedhæftede data

For at undgå overførsel af meget store billedfiler med Scan til e-mail kan der angives en grænse for filstørrelsen fra 1 MB til 10 MB i intervaller af 1 MB. Hvis den samlede størrelse for de billedfiler, der blev oprettet ved scanning af originalen, overskrider grænsen, kasseres billedfilen.
Hvis du ikke ønsker at indstille en grænse, skal du vælge [Ubegrænset].

### Maks. størrelse af vedhæftede data (FTP/Netværksmappe)

Der kan angives en grænse for, hvor store filer der kan sendes vha. Scan til FTP, og Scan til netværksmappe. De grænser, der kan vælges, er 50 MB, 150 MB og 300 MB. Hvis den samlede størrelse for de billedfiler, der blev oprettet ved scanning af originalen, overskrider grænsen, kasseres billedfilen.
Hvis du ikke ønsker at indstille en grænse, skal du vælge [Ubegrænset].
Ved rundsending til både e-mail destinationer prioriteres den angivne grænse i "Maks. størrelse af vedhæftede data (e-mail)".

### Bcc-indstilling

###### Aktiver Bcc

Aktiver denne indstilling for at bruge Bcc-levering. Viser tasten [Bcc] på skærmen for billedsendingsadressebog.

###### Vis Bcc-adresse på jobstatusskærmen

Viser Bcc-adresser på jobstyringsskærmen og adresselistefanen.

### Deaktiver scanningsfunktion

Angiv dette for at deaktivere fjern-pc-scanning.

## Scanindstillinger - fanen "Standardadresse"

Du kan gemme en standardadresse, som gør det muligt at overføre ved simpelthen at trykke på tasten [Start] uden at angive en adresse. Indstil [Standard Adresseindstilling] til [Aktiver] for at angive standardadressen.

- Hvis der er angivet en standarddestination, skifter basisskærmen til scanningsfunktion.
- Der kan kun angives én standardadresse for Scan til e-mail, Scan til FTP, Scan til skrivebord og Scan til netværksmappe.

### Tilføj valgte

Vælg en adresse, der skal bruges som standard.

###### Anvend brugerens e-mail-adresse til login.

E-mail-adressen på den bruger, der er logget ind, anvendes som standardadresse.
Vælg følgende elementer afhængig af den tilsigtede brug.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Tillad Fortryd | Du kan fortryde e-mail-adressen for den loginbruger, der indtastes automatisk. Tryk på tasten [Fortryd] på handlingspanelet for at annullere.

###### Vælg fra adressebog

- Indsnævr søgningen efter alfabet eller kategori med listen over [Indeks] for at få vis den ønskede adressebog. Du kan vælge det antal adresser, der skal vises ad gangen, med [Vis elementer].
- Når du vælger det ønskede adressenavn og trykker på tasten [Gem], kan den valgte adresse vælges som standardadresse.

Til toppen