# RENGØRING AF MASKINEN

Rengør maskinen jævnligt, så det sikres, at den bliver ved med at yde sit bedste.
Hvis der opstår farvede/hvide striber, eller hvis papiret fejlindføres, rengøres følgende dele.

Hvis der er pletter eller farvede/hvide striber på scannede billeder: | GLASPLADE DOKUMENTBAGPLADEARK SCANNINGSOMRÅDE
Hvis papiret fejlindføres fra den manuelle feeder: | DEN MANUELLE FEEDERS INDFØRINGSVALSE

Brug ikke brændbar spray til rengøring af maskinen. Hvis gas fra sprayen kommer i kontakt med varme, elektriske komponenter eller heatersektionen i maskinen, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.

- Brug ikke fortynder, benzin eller lignende flygtige rengøringsmidler til rengøring af maskinen. Det kan nedbryde eller misfarve kabinettet.
- Brug en blød klud til forsigtigt at tørre snavs af området på betjeningspanelet med en spejlagtig overflade. Overfladen kan tage skade, hvis du bruger en stiv klud eller gnider hårdt.

Til toppen