# DIREKTE UDSKRIVNING AF EN FIL FRA EN NETVÆRKSMAPPE

## Oversigt

Du kan vælge en fil og og udskrive den i en netværksmappe via maskinens berøringspanel. Hvis netværksmappen ikke er registreret, kan du tilgå den ved at indtaste eller henvise direkte til stien til mappen i arbejdsgruppen.
Når du vælger en adgangskodebeskyttet PDF-fil, skal du indtaste adgangskoden på jobstatusskærmen.

- UDSKRIVNING AF EN KRYPTERET PDF-FIL

###### Sådan registreres en netværksmappe:

Vælg [Programindstillinger] → [Indstilling for udskrift fra MFP(SMB)] i "Indstillingstilstand (administrator)". Der kan registreres op til 20 netværksmapper.

## Betjening

### Udskrivning af en fil i den netværksmappe, du har konfigureret i maskinens indstillinger

1. #### Tryk på tasten [Hent fil på harddisken]

2. #### Tryk på tasten [Vælg fil fra netværksmappe, der skal udskrives] på handlingspanelet

3. #### Tryk på tasten [Åbn registreret netværksmappe] på handlingspanelet og tryk på den netværksmappe, du vil åbne

   Hvis der vises en skærm, der beder dig om at indtaste brugernavn og adgangskode, skal du bede din serveradministrator om oplysningerne og indtaste det pågældende brugernavn og adgangskoden.

4. #### Tryk på tasten til den fil, du vil udskrive, og tryk på tasten [Vælg udskrivningsindstillinger] på handlingspanelet

   - Når der udskrives flere filer, tryk på alle de filer, du vil udskrive, og tryk på tasten [Udskriv] på handlingspanelet.
   - Felterne med de valgte filer er afkrydset.
   - Ikonet vises til venstre for tasterne til filer, der kan udskrives.
   - Ikonet vises til venstre for tasterne til mapper i netværksmappen. Tryk på denne tast for at få vist en mappe eller en fil i en mappe.

   - Der kan i alt vises 100 taster til filer og mapper.
   - Tryk på for at flytte op ét mappeniveau.
   - Tryk på for at vende tilbage til skærmbilledet med valg af netværksmappe.
   - Tryk på tasten [Fil- eller mappenavn] for at ændre rækkefølgen af filer og mapper, der vises på skærmbilledet. Hver gang der trykkes på tasten, skifter rækkefølgen mellem stigende og faldende.

5. #### Vælg udskrivningsbetingelser

   - Hvis du har valgt flere filer i trin 4, kan du kun vælge antallet af udskrifter.
   - Hvis du har valgt en fil, der omfatter udskrivningsbetingelser (dvs. PCL-, PS- eller XPS-filer) i trin 4, gøres indstillingerne gældende.
   Hvis feltet [Udskriv på blankt papir] er afkrydset, er [Papirområde] indstillet på [Blankt papir] (manuel feeder), og [Opløsning] er indstillet på [600 dpi (høj kvalitet)].

6. #### Tryk på tasten [Start]

   Udskrivning begynder, efter at den valgte fil er blevet overført.

### Direkte åbning af netværksmappestien til udskrivning af en fil

1. #### Følg proceduren indtil trin 2, "Udskrivning af en fil i den netværksmappe, du har konfigureret i maskinens indstillinger"

2. #### Tryk på tasten [Indtast filsti direkte] på handlingspanelet

3. #### Indtast stien til mappen, brugernavn og adgangskode

   Åbn netværksmappen.
   Se trin 4 til 6 i "Udskrivning af en fil i den netværksmappe, du har konfigureret i maskinens indstillinger" for fremgangsmåden ved udskrivning.

### Valg af netværksmappesti for hvert niveau til udskrivning af en fil

1. #### Tryk på den arbejdsgruppe, du vil åbne, i trin 3 i "Udskrivning af en fil i den netværksmappe, du har konfigureret i maskinens indstillinger"

2. #### Tryk på tasten for den server eller computer, du ønsker at få adgang til

   Hvis der vises en skærm, der beder dig om at indtaste brugernavn og adgangskode, skal du bede din serveradministrator om oplysningerne og indtaste det pågældende brugernavn og adgangskoden.

3. #### Tryk på tasten til den netværksmappe, du vil åbne

   Åbn netværksmappen.
   Se trin 4 til 6 i "Udskrivning af en fil i den netværksmappe, du har konfigureret i maskinens indstillinger" for fremgangsmåden ved udskrivning.
   - Tryk på ikonet og indtast et nøgleord for at søge efter en arbejdsgruppe, server eller netværksmappe. Information om indtastning af tekst findes i "NAVNE OG FUNKTIONER PÅ TASTERNE PÅ SOFTWARETASTATURET".
   - Der vises op til 100 arbejdsgrupper, 100 servere og 100 netværksmapper.
   - Tryk på for at flytte op ét mappeniveau.
   - Tryk på for at vende tilbage til skærmen med valg af arbejdsgruppe.

Til toppen