# ANGIVELSE AF SCANNEOPLØSNING

## Oversigt

Angiv opløsningsindstillingen.
For normale tekstoriginaler giver 200 × 200 dpi et billede, der let kan læses.
For foto og illustrationer vil en høj opløsningsindstilling (600 × 600 dpi etc.) give et skarpt billede.
En høj opløsningsindstilling vil imidlertid resultere i en stor fil, og hvis filen er for stor, er transmission måske ikke mulig. Hvis det er tilfældet, kan du reducere antallet af scannede sider eller træffe andre forholdsregler for at formindske filstørrelsen. Hvis udstyret til forbedret kompression (mulighed i Kompakt PDF) er installeret, kan farvedataene komprimeres.
Se "I SCANNE- OG DATAINDTASTNINGSFUNKTIONER", når du ændrer antallet af sider pr. fil. Se også "ANGIVELSE AF BILLEDETS AFSENDELSESSTØRRELSE", når du ændrer størrelsen på afsendelsesdata.
Når glaspladen bruges til scanning af flere originalsider, kan du ændre opløsningsindstillingen, hver gang du skifter side.
Når du bruger automatisk dokumentfeeder, kan belysningsindstillingen ikke ændres, når først scanningen er begyndt. (Hvis "Jobform" bruges, kan du dog ændre belysningen, hver gang et nyt sæt originaler indføres).

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Opløsning]

2. #### Tryk på tasten for den ønskede opløsning

   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

   - Hvis der er en blanding af destinationer i forskellige funktioner, skal du trykke på for at skifte funktion for at indstille opløsningen i hver funktion.
     FTP og netværksmappe indstilles imidlertid til samme funktion.
   - Hvis [Format] for filen er indstillet til [Kompakt PDF], eller hvis komprimeringsforholdet er indstillet til [Fremhævelse af sorte bogstaver], er opløsningen indstillet til [300x300dpi].

Til toppen