# SÅDAN SKIFTES UDSKRIFTSBAKKEN

## Oversigt

Udskriftsbakken vælges automatisk baseret på den valgte udskriftsfunktion. Hvis du har valgt Z-foldning, halv foldning eller hulning, kan du vælge den midterste bakke eller den manuelle feeder som udskriftsbakke.
Tryk på tasten [Offset-bakke] eller [Midterste bakke] i "Udskriftsbakke", og vælg den ønskede udskriftsbakke.

###### Relation mellem udskriftsfunktion og udskriftsbakke

En udskriftsbakke vælges automatisk som vist herunder baseret på den valgte udskriftsfunktion. Afhængigt af den udskriftsfunktion, der er deaktiveret som standard, bliver den muligvis fravalgt, hvis du trykker på tasten [Midterste bakke] eller[Offset-bakke] for at skifte udskriftsbakken.
Hvis du f.eks. trykker på tasten [Midterste bakke] eller [Offset-bakke] med "Ryghæftning" valgt, annulleres indstillingen for ryghæftning.

Udskriftsfunktion | Send til
--- | ---
Hæftning | Manuel feeder (A) |
Z-foldning/halv foldning/hulning | Manuel feeder (A) eller midterste bakke (B)
Ryghæftning/rygfoldning | Ryghæftningsbakke (C)
C-foldning/harmonikafoldning/dobbeltfoldning | Foldeenhedsbakke (D)

Til toppen