# TILFØJELSE AF SKILLEARK TIL KOPIER (OMSLAG/SKILLEARK)

## Oversigt

Denne funktion indsætter et ark papir mellem bestemte sider som et skilleark, når der skal kopieres. Der findes 11 typer skilleark.
Information om indsættelse af skilleark findes i "INDSÆTTELSE AF FOR- OG BAGSIDER I KOPIER".
Eksempel: Indsæt A efter side 3 og indsæt B efter side 5

### Eksempler på indsættelse af ark

Hvis der også kopieres på skillearket, kan der vælges 2-sidet kopiering for hvert skilleark og papiret. Følgende viser resultaterne, hvis et skilleark indsættes på tredje side af seks 1-sidede originalsider eller tre 2-sidede originalsider.

### Resultatet af kopiering af en 1-sidet original på skillearket

Kopiering på skilleark | Papir: 1-sidet kopi | Papir: 2-sidet kopi
--- | --- | ---
Ingen kopiering | Tilføjer et skilleark mellem anden og tredje sæt kopier. |
1-sidet kopi | Laver en 1-sidet kopi af den tredje originalside på et skilleark. |
2-sidet kopi | Laver en 2-sidet kopi af den tredje og fjerde originalside på et skilleark. |

Resultatet af kopiering af en 2-sidet original på skillearket

Kopiering på skilleark | Papir: 1-sidet kopi | Papir: 2-sidet kopi
--- | --- | ---
Ingen kopiering | Tilføjer et skilleark mellem anden og tredje sæt kopier. |
1-sidet kopi | Laver en 1-sidet kopi af den tredje originalside på et skilleark. | * Den fjerde originalside kopieres ikke.
2-sidet kopi | Laver en 2-sidet kopi af den tredje og fjerde originalside på et skilleark. |

- Læg skilleark i bakken, før du bruger skillearksfunktionen.
- Læg først originalerne i dokumentfeederbakken og vælg de øvrige kopieringsfunktioner. Vælg derefter omslag og skilleark.
- Størrelsen på skilleark skal være den samme som kopieringsstørrelsen.
- Der kan indsættes op til 100 skilleark.

- Glaspladen er ikke tilgængelig til denne funktion.
- Ved 2-sidet kopiering af 2-sidede originaler kan der ikke tilføjes et skilleark mellem for- og bagsiden på en original.
- Denne funktion kan ikke anvendes sammen med ryghæftningsfunktionen.
- Denne indstilling er ikke tilgængelig, når omslags-/skillearksfunktionen er deaktiveret i "indstillingsfunktion".

## Betjening

1. #### Placer originalen i den automatiske dokumentfeeder og tryk på tasten [Forhåndsvis].

   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

2. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Omslag/skilleark]

3. #### Tryk på fanen "Skilleark"

4. #### Tryk på tasten for visning af skilleark

5. #### Brug nummertasterne til at indtaste sidenummeret på den side, hvor du vil indsætte skillearket, og tryk derefter på tasten [Enter].

   Det samlede antal skilleark vises ved siden af tasten [Enter]. Gentag trin 4 og 5 for antallet af skilleark.
   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   ###### Hvis du har angivet et forkert antal skilleark:

   Tryk på tasten [Sidelayout] og vælg det rigtige antal.
   - KONTROL, REDIGERING OG SLETNING AF SIDELAYOUT PÅ OMSLAGS- OG SKILLEARK

   ###### Sådan annulleres indsætning af skilleark:

   Tryk på tasten [Annuller alle].

6. #### Tryk på tasten [Skift]

7. #### Tryk på tasten [Envejs] eller [2-sidet kopi], hvis du kopierer på skilleark A

   Tryk på [Ingen kopi], hvis du kun indsætter skilleark A.
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

   ###### Sådan ændres et skilleark:

   Tryk på tasten [Papirskuffe], og vælg den skuffe, hvor skillearkene er ilagt.
   Ved indsættelse af fanepapir kan du lave en kopi på fanepapirets faner. Tryk på tasten [Fanebladskopi], og juster billedforskydningsbredden. Se "KOPIERING PÅ FANEBLADENE PÅ FANEPAPIR (FANEBLADSKOPI)" vedrørende indstillinger for fanebladskopi
   - Når der kopieres på begge sider af et skilleark, kan du ikke benytte etiketark eller overheadfilm til indsættelse. Der kan tilføjes fanepapir, hvis der ikke kopieres på det.
   - Der kan ikke kopieres på skillearket, hvis papirbakken er inserteren.

8. #### Angiv indstillinger for skillearkstype B til K efter behov

   Tryk på fanen "Skilleark" i trin 3, inden du trykker på den tilsvarende tast fra [Skillearkstype B] til [Skillearkstype K], for at vælge indstillinger for skillearkstype B til K, og følg trin 4 til 7.

9. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

10. #### Tryk på tasten [Start] for at starte kopiering

    ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

    Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen