# KOPIERINGSRÆKKEFØLGE

Skift fra startskærmen eller fra hver enkelt tilstand til kopitilstand og følg nedenstående procedure.

- VALG AF KOPITILSTAND

## Betjening

1. #### Placer originalen

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Scan originalen

   Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at scanne originalen.

   - Ved scanning af 2-sidede originaler skal du konfigurere indstillingerne for 2-sidet kopiering, før du scanner originalen.
   - Hvis du ikke ønsker at kontrollere eksempelbilledet, da skal du trykke på tasten [Start farve] for at begynde at kopiere.

3. #### Kontrollér eksempelbilledet

   Kontroller indstillingerne for 2-sidet kopi, hæftested og andre indstillinger på skærmen til forhåndsvisning.

4. #### Start kopiering

   Tryk på tasten [Start].
   - Hvis du vil fremstille to eller flere kopier, skal du angive et bestemt antal kopier ved at trykke på tasten til kopivisning.

   - Tryk på tasten [C] (i de numeriske taster) for at annullere antal kopier.
   - Tryk på tasten [Annuller udskrivning] for at annullere et kopieringsjob.
   - Hvis du trykker på tasten [Fil] eller [Hurtig fil] på handlingspanelet, inden kopieringen starter, kan du gemme den scannede original som data.
   - - LAGRING AF DATA I HURTIG FIL-TILSTAND
     - LAGRING AF EN SCANNET ORIGINALS DATA

Til toppen