# ELIMINERING AF BLANKE SIDER FRA TRANSMISSION (IGNORER BLANK SIDE)

## Oversigt

Hvis den scannede original indeholder blanke sider, springer denne funktion dem over, så kun sider med indhold sendes.
Hvis en original med en blank side scannes, springes blanke sider over ved 2-sidet afsendelse.

Afhængig af originalen kan nogle sider, som ikke er blanke, blive registreret som blanke sider og sendes dermed ikke, og nogle sider, der er blanke, registreres muligvis ikke som blanke og sendes dermed.

## Betjening

1. #### Placering af originaler i den automatiske dokumentfeeder

   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

2. #### Angiv destinationen

   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONLOG

3. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Udelad blanke sider]

4. #### Tryk på tasten [Ignorer Blank side] eller [Skip blank og skyggebaggrund]

   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres ignorering af blanke sider:

   Tryk på tasten [Fra].

5. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Der lyder et bip for at angive, at scanning er afsluttet.
   Tryk på tasten [Preview] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Preview], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger.

6. #### Læs bekræftelsesmeddelelsen, og tryk på tasten [OK] for at starte transmission

   På bekræftelseskærmen vises antallet af scannede originalark i (A), antallet af scannede sider i (B), og antallet af sider ekskl. blanke sider, der skal sendes, i (C). Hvis der f.eks. scannes fem originalark, der indeholder to blanke sider, scannes med duplexscanning, viser (A) "5", (B) "10" og (C) "8".

Til toppen