# SKIFT KODEORD

## Begræns enheds wedsideadgang via password

Brug denne indstilling til at vise loginskærmen og opkræv login for at få adgang til webserveren.

## Skift kodeord

Administratorens adgangskode kan ændres.
Vær omhyggelig med at huske den nye adgangskode, når adgangskoden ændres.
(Det anbefales, at du ændrer administratorens adgangskode regelmæssigt).
Indtast en adgangskode, der består af 5 til 255 tegn, og tryk på tasten [Gem].
Indstillingen træder først i kraft, når maskinen tændes igen.

- Adgangskoden til brugerkontrol er nødvendig for at tilføje, redigere eller slette destinationen. Når du logger på, skal du indtaste "user" som brugernavn. Indtast derefter den brugeradgangskode, du har registreret med denne indstilling.
  Adgangskoden til administratorkontrol er nødvendig for at vælge alle indstillinger og de samme funktioner som dem, der er tilgængelig med adgangskoden til brugerkontrol. Når du logger på, skal du indtaste "admin" som brugernavn. Indtast derefter den administratoradgangskode, du har registreret med denne indstilling.
- Hvis du trykker på tasten [Gem] uden at indtaste en adgangskode, angives den tidligere indstillede værdi. Adgangskodebeskyttelse aktiveres som standard.

Du finder standardadgangskoden for administratorer i "ADMINISTRATOR/ANDRE (STØJ-/MATERIELEMISSION)" i den Startvejledning.
Til toppen