# SCANNING AF ORIGINALER I FORSKELLIGE STØRRELSER(ORIGINAL M. BLANDET STØRRELSE)

## Oversigt

Du kan scanne originaler i forskellige størrelser samtidigt med den automatisk dokumentfeeder, f.eks. når originaler i B4-størrelse (8-1/2" × 14") er blandet med originaler i A3-størrelse (11" × 17").
Når originalerne scannes, registrerer maskinen automatisk de enkelte originalers størrelse.
Denne funktion kan kun bruges med de kombinationer af originalstørrelser som vist nedenfor.

- A3 og B4, A3 og B5, B4 og A4 og A4 og B5
- A4R og B5, B4 og A4R, B4 og A5 og B5 og A5
- 11" × 17" og 8-1/2" × 14", 11" × 17" og 8-1/2" × 13", 11" × 17" og 5-1/2" × 8-1/2"

- Når Original m. blandet størrelse er valgt, kan en original scanningsstørrelse ikke angives.
- Efter den originale scanningsstørrelse er valgt, kan Original med blandet størrelse ikke angives.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis [Systemindstillinger] → [Enhedskontrol] → [Indstilling af originalstørrelseføler] er indstillet til "AB-3" i "Indstillingsfunktion (administrator)".

## Betjening

1. #### Placering af originaler i den automatiske dokumentfeeder

   Læg originalerne i med hjørnerne rettet ind i det øverste venstre hjørne i dokumentfeederbakken.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

2. #### Angiv destinationen

   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN

3. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Original m. blandet størrelse]

   Der vises en markering på ikonet.
   Tryk på tasten [Tilbage], når indstillingerne er valgt.

4. Indstil "Original" til "Auto" for originaler i blandet størrelse.

   ###### Sådan annulleres indstillingen Original m. blandet størrelse:

   Tryk på tasten [Original m. blandet størrelse] for at fjerne markeringen.

5. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger. Indstillinger for denne funktion kan dog ikke ændres på eksempelskærmen.

Til toppen