# BAKKE 3/4

## Oversigt

Der kan maksimalt lægges 500 ark papir fra A3W til B5R (11" × 17" til 7-1/4" × 10-1/2"R) i bakke 3.
Der kan maksimalt lægges 500 ark papir fra A3W bredt til A5R (11" × 17" til 5-1/2" × 8-1/2"R) i bakke 4.
Udover almindeligt papir kan der lægges specialmedier såsom transparenter og fanepapir i bakke 4.
For at kunne ilægge fanepapir skal det dertil indrettede styr være installeret.
Hvis du har ilagt en anden papirtype eller en anden papirstørrelse, end der var ilagt tidligere, skal du huske at kontrollere indstillingerne i "Indstillingstilstand". En forkert indstilling kan medføre udskrivningsfejl, udskrivning på en forkert størrelse papir eller type eller fejlindføring af papiret.

###### Sådan kontrolleres papirets type og størrelse:

Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for papirbakke] i "Indstillingstilstand".
Læg ikke tunge ting på bakken og tryk ikke ned på bakken.

## Betjening

1. #### Træk papirbakken ud

   Træk forsigtigt bakken ud, indtil den stopper.
   For at lægge papir i, gå til trin 3.

   Hold fast i håndtaget, indtil låsen åbnes.

2. #### Juster papirstyrene A og B ved at klemme på deres låsearme og anbringe dem, således at de passer til de længdegående og tværgående dimensioner på det papir, der skal anvendes

   ###### (1) Tryk på låseknappen på styreplade A, og skub til den ønskede papirstørrelse.

   ###### (2) Tryk på låseknappen på styreplade B, og skub til den ønskede papirstørrelse.

   Hvis der skubbes til en standardstørrelse, låses styreplade B automatisk.

   ###### (3) Tryk på låseknappen (C), når styreplade B er skubbet til den ønskede størrelse for en papirstørrelse, der ikke er standard.

   En papirstørrelse, der ikke er standard, kan kun lægges i bakke 4. En papirstørrelse, der ikke er standard, kan ikke lægges i bakke 3.

3. #### Læg papiret i bakken

   Læg papiret, så den side, der skal udskrives, vender nedad. Stakken må ikke være højere end markeringslinjen (maks. 500 ark).

   Luft papiret godt, før det lægges i. Hvis papiret ikke luftes, kan flere ark blive ført ind samtidig og resultere i fejlindføring.

4. #### Skub forsigtigt papirbakken ind i maskinen

   Skub bakken helt ind i maskinen.

### Ilægning af fanepapir i bakke 4

1. #### Tag papirstyret til fanepapir ud

   Styret opbevares inde i bakke 4.

2. #### Træk bakken ud og sæt styret i

   Juster styrene, så de passer til positionen med den trekantede markering.
   Sæt styret i, så det kan dække styrepladerne.
   Juster styrepladerne i bakken, så de passer til de langsgående og tværgående dimensioner af det papir, der skal lægges i.

3. #### Læg fanepapiret i bakken

   Læg fanepapiret med udskrivningssiden nedad, så fanen er til venstre.

   Se følgende figur og juster fanepapirets faneposition.

4. #### Skub forsigtigt bakken ind i maskinen og indstil papirtype på fanepapir

   Indstil papirtype til fanepapir med anvendelse af "Indstillinger for papirbakke" i systemindstillingerne.

   ###### Sådan indstilles papirtype på fanepapir:

   Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for papirbakke] i "Indstillingstilstand".

Til toppen