# AFSENDELSE AF ET STOR ANTAL SIDER (JOBFORM)

## Oversigt

Denne funktion lader dig separere en mangesidet original til sæt, scanne hvert sæt ved at bruge den automatiske dokumentfeeder og transmittere siderne som en enkelt transmission. Du kan scanne en original både fra den automatiske dokumentfeeder og fra glaspladen. Anvend denne funktion, når der er flere originalsider, end der kan placeres samtidig i den automatiske dokumentfeeder.
Scan først det sæt, der har den første side i originalen. Den indstilling, der bruges til scanning af det første sæt, kan efterfølgende bruges, indtil sidste sæt er scannet.

- Der kan scannes op til 999 sider. Bemærk, at når hukommelsen anvendes til andre job, vil færre sider blive scannet.
- Hvis hukommelsen bliver fuld under scanningen, vises en meddelelse, og scanningen annulleres.
- Scanneindstillingerne kan ændre for de enkelte originalsæt.

## Betjening

1. #### Placering af originaler i den automatiske dokumentfeeder

   Før originalerne helt ind i dokumentfeederen. Originaler kan stables op til målelinjen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

2. #### Angiv destinationen

   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN

3. #### Tryk på tasten [Jobform]

   Der vises en markering på ikonet.

   Hvis du bruger Scan til e-mail, skal du trykke på tasten [Andet] og trykke på tasten [Jobform].

   ###### Sådan annulleres indstiilingen jobform

   Tryk på tasten [Jobform] for at fjerne markeringen.

4. #### Tryk på tasten [Start] eller [Preview] for at starte scanning af originalen

   Du kan se et eksempel på det endelige billede og sende det samtidig. Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger.

5. #### Læg det næste sæt originaler på og tryk på tasten [Mere scanning]

   Gentag dette trin, indtil alle originaler er scannet.
   Indstil feltet [Rediger indstillingen af følgende original] på handlingspanelet til , før du trykker på tasten [Ekstra scanning] efter behov, og skift scanne- eller sendeindstillingerne for den næste original.

   ###### Sådan annulleres scanningen:

   Tryk på tasten [CA]. Alle indstillede inkl. scannede data slettes.

6. #### Tryk på tasten [Start]

Til toppen