# PROTOKOLINDSTILLINGER

## "TCP/IP"-fanen

For at bruge maskinen på et TCP/IP-netværk skal denne indstilling aktiveres.
Hvis indstillingerne ændres, træder ændringerne først i kraft, når maskinen er blevet genstartet. Se afsnittet "TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN" vedrørende genstart af maskinen.

### IPv4-indstillinger

Når du bruger maskinen på et TCP/IP-netværk (IPv4), skal du bruge denne indstilling til at konfigurere maskinens IP-adresse.

###### DHCP/BOOTP

Brug denne indstilling til at hente IP-adressen automatisk vha. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)/BOOTP (Bootstrap Protocol). Når denne indstilling er aktiveret, er det ikke nødvendigt at angive en IP-adresse manuelt.
Hvis maskinen bruges på et TCP/IP-netværk, skal du huske at aktivere "Aktiver TCP/IP".
Hvis DHCP/BOOTP bruges, kan den IP-adresse, der tildeles maskinen, ændre sig automatisk. Hvis IP-adressen ændres, vil det ikke være muligt at udskrive.

###### RARP

Konfigurer denne indstilling for at bruge RARP-protokollen.

###### IPv4-adresse

Indtast maskinens IP-adresse.

###### Undernetmaske

Indtast IP-undernetmasken.

###### Standardgateway

Indtast standardgatewayadressen.

### IPv6-indstillinger

Når du bruger maskinen på et TCP/IP-netværk (IPv6), skal du bruge denne indstilling for at konfigurere maskinens IP-adresse.

###### IPv6

Aktiver denne indstilling.

###### DHCPv6

Brug denne indstilling til at hente IP-adressen automatisk vha. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Når denne indstilling er aktiveret, er det ikke nødvendigt at angive en IP-adresse manuelt.

###### Manuel adresse/præfikslængde

Indtast maskinens IP-adresse og præfikslængden (0-128).

###### Standardgateway

Indtast standardgatewayadressen.

- Hvis maskinen bruges på et TCP/IP-netværk, skal du huske at aktivere "TCP/IP" nedenfor.
- I et IPv6-miljø kan maskinen bruge LPD- eller IPP-protokollen.

- Hvis DHCPv6 bruges, kan den IP-adresse, der tildeles maskinen, ændre sig automatisk. Hvis IP-adressen ændres, vil det ikke være muligt at udskrive.

### Ping-kommando

Kontrollerer, om maskinen kan kommunikere med pc'en på netværket.
Angiv IP-adressen på den ønskede pc, og tryk på tasten [Udfør]. Der vises en meddelelse, som viser pc'ens svar eller manglende svar.

## "NetWare"-fanen

Hvis indstillingerne ændres, træder ændringerne først i kraft, når maskinen er blevet genstartet. Se afsnittet "TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN" vedrørende genstart af maskinen.

### NetWare-indstillinger

###### NetWare

For at bruge maskinen på et NetWare-netværk skal denne indstilling aktiveres.

###### Rammetype

Vælg en rammetype.
Indstillinger: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II

###### Handlingsfunktion

Vælg en handlingsfunktion.
Indstillinger: PSERVER, RPRINTER

###### Printernavn

Indtast printernavnet.

### PSERVER-indstillinger

###### Printerservernavn

Indtast et printerservernavn.

###### Loginadgangskode

Indtast loginadgangskoden.
For at ændre adgangskoden skal du indstille [Skift kodeord] til .

###### Kontroller interval

Indtast et interval for jobkontrol.

###### Bindery-funktion

Konfigurer denne indstilling for at bruge Bindery-funktionen.

###### Filservernavn 1 til 8

Indtast et filservernavn.

###### NDS-træ

Indtast navnet på NDS-træet.

###### NDS-kontekst

Indtast NDS-konteksten.

### RPRINTER-indstillinger

###### Printerservernavn 1 til 8

Indtast et printerservernavn.

###### Job-timeout

Indtast en job-timeout.

## "EtherTalk"-fanen

Hvis indstillingerne ændres, træder ændringerne først i kraft, når maskinen er blevet genstartet. Se afsnittet "TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN" vedrørende genstart af maskinen.

### EtherTalk-indstillinger

###### EtherTalk

For at bruge maskinen på et EtherTalk-netværk skal denne indstilling aktiveres.

###### Zonenavn

Indtast et zonenavn.

###### Printernavn

Indtast printernavnet.

## "NetBIOS"-fanen

Hvis indstillingerne ændres, træder ændringerne først i kraft, når maskinen er blevet genstartet. Se afsnittet "TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN" vedrørende genstart af maskinen.

### Indstillinger for NetBIOS

###### NBT/WINS

For at bruge maskinen på et NetBIOS-netværk skal denne indstilling aktiveres.
Til toppen