# GLASPLADE

## Oversigt

Dette afsnit beskriver proceduren for placering af originalen på glaspladen.

- Luk den automatiske dokumentfeeder langsomt. Hårdhændet lukning af den automatiske dokumentfeeder kan skade den.
- Pas på, at du ikke får fingrene i klemme, når den automatiske dokumentfeeder lukkes.

### Maksimalt tilladt originalstørrelse

Standardstørrelser |
297 mm (langsgående) × 420 mm (tværgående) 11" (langsgående) × 17" (tværgående)
Anden størrelse end standard |
297 mm (langsgående) × 432 mm (tværgående) 11-5/8" (langsgående) × 17" (tværgående)

Hvis originalen ikke er af standardstørrelse, henvises til den relevante forklaring nedenfor for den tilstand, du anvender.

- Kopi: "DIREKTE INDTASTNING AF BRUGERDEFINERET STØRRELSE"
- BILLEDSENDING: "ANGIVELSE AF DEN ORIGINALE SCANNINGSSTØRRELSE VED HJÆLP AF TALVÆRDIER"

## Betjening

1. #### Åbn den automatiske dokumentfeeder

2. #### Placer originalen

   Læg originalen i med scanningssiden nedad.
   Juster originalens øverste venstre hjørne, så det passer med bageste venstre (ved markeringens spids ) på glaspladen.

   Hvis en original af anden størrelse end standardstørrelsen lægges på glaspladen, kan størrelsen nemt registreres ved at lægge en tom side i formatet A4 (8-1/2" × 11"), B5 (5-1/2" × 8-1/2") eller anden standardstørrelse oven på originalen.

3. #### Luk den automatiske dokumentfeeder

   Hvis den automatiske dokumentfeeder står åben under kopiering, vil områder uden for originalen blive sorte, og der vil blive brugt unødvendigt meget toner.

Til toppen