# MASKINENS YDRE

Dette afsnit beskriver navne og funktioner på de forskellige dele udvendigt på maskinen.
Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

×
Automatisk dokumentfeeder
Denne indfører og scanner flere originaler automatisk. Begge sider af 2-sidede originaler kan scannes samtidigt automatisk.
-AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
×
Forside
Åbn denne for at fjerne en papirfejlindføring eller for at slukke og tænde på hovedkontakten.
×
Statusindikator*
Angiver status for maskinen.
-STATUSINDIKATORER
×
Betjeningspanel
Dette panel indeholder knappen [STRØM], knappen/indikatoren [Strømsparer], knappen/indikatoren [Startskærm], hovedafbryderen, holder til IC-kortlæser, USB-port (A-type) og berøringspanelet. Brug berøringspanelet for at aktivere disse funktioner.
-BETJENINGSPANEL
×
Hullemodul*
Dette modul huller og skubber papiret ud.
×
USB-stik (A-type)
Bruges til tilslutning af USB-udstyr som f.eks. en USB-hukommelsesenhed til maskinen.
Som USB-kabel skal benyttes en afskærmet kabeltype.
Understøtter USB 2.0 (høj hastighed).
×
Tastatur*
Brug dette i stedet for softwaretastaturet, der vises på berøringspanelet.
-NAVNE OG FUNKTIONER PÅ TASTERNE PÅ SOFTWARETASTATURET
×
Bakke 1
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 1.200 ark.
-BAKKE 1/2
×
Bakke 2
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 800 ark.
-BAKKE 1/2
×
Bakke 3
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 500 ark.
-BAKKE 3/4
×
Bakke 4
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 500 ark.
-BAKKE 3/4
×
Bakke 5 (MX-LC12)*
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 3.500 ark.
-BAKKE MED STOR KAPACITET
×
Manuel feeder*
Brug denne bakke til manuel indføring af papir.
Træk udtræksstyret ud, når du ilægger papir, der er større end A4R eller 8-1/2" × 11"R.
-MANUEL FEEDER
×
Trimmermodul*
Dette modul beskærer overskydende kanter af ryghæftet papir.
×
Ryg-finisher (100-siders hæftning)*
Denne finisher hæfter og folder papiret.
-RYGHÆFTNINGSFINISHER (100-ARKS-HÆFTNING)
×
Finisher (100-siders hæftning)*
Denne finisher hæfter og leverer papiret.
-FINISHER (100-ARKS-HÆFTNING)
×
Krøllekorrektionsenhed*
Dette modul huller og skubber papiret ud.
×
Tonerbakke
Denne bakke tonerpatronen. Når en patron løber tør for toner, skal den tomme patronen udskiftes.
-TONERPATRON
Betjeningspanelets indikatorer kan afvige alt efter land og område.

×
Bakker med stor kapacitet*
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 2.500 ark i hver bakke.
-BAKKER MED STOR KAPACITET
×
Manuel feeder*
Brug denne bakke til manuel indføring af papir.
Træk udtræksstyret ud, når du ilægger papir, der er større end A4R eller 8-1/2" × 11"R.
×
Papirkort*
Dette er en kærre, der installeres i stableren med stor kapacitet. Det er nyttigt, når du bærer et stort antal udskrevne ark.
×
Inserter*
Der kan ilægges forsider og skilleark, som skal indlægges ved udskrevne ark.
Hvis du bruger manuel finishing, kan du indføre papiret direkte i finisheren eller ryghæftningsfinisheren for at hæfte, hulle eller folde papiret.
×
Foldeenhed*
Denne enhed folder og udskubber papiret.
×
Stabler med stor kapacitet*
Denne enhed er nyttig, når du udskriver et stort antal kopier. Der kan udskrives maks. 5000 ark papir.
Du kan også tilslutte to enheder.
-STABLER MED HØJ KAPACITET
* Ekstra.
Til toppen