# HÆFTEFUNKTION

## Oversigt

Når en finisher (100-siders hæftning) er installeret, kan du hæfte ilagt papir til et bundt. (Hæftefunktion)
Når en ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) er installeret, kan du hæfte papiret to steder på midten og folde det inden udskrivning. (Ryghæftningsfunktion)

Hæftning | Ryghæftning
--- | ---

Du kan bruge ryghæftningsfunktionen med papirstørrelserne A4R til A3W (8-1/2"x11"R to 12"x18").

- Du kan ikke bruge ryghæftningsfunktionen sammen med andre funktioner til manuel færdiggørelse.
- Hvis du kun lægger ét ark i, når hæftefunktionen er aktiveret, deaktiveres hæftefunktionen midlertidigt, og arket hæftes ikke.

### Funktionen Kopier/Sider

Hvis du vil hæfte flere sæt ad gangen, skal du bruge Kopier/sider.
Ilæg sorteret papir, og tryk på tasten [Kopier/sider] for at angive antallet af kopier og antallet af sider pr. sæt.

Indstillingerne i Kopier/sider gælder ikke for papirfoldnings- og hullefunktionerne.

### Indstilling for beskæringsmodul

Hvis der er installeret en trimmerenhed, beskærer den overskydende kanter af papir, så resultatet bliver flottere.

## Betjening

### Valg af hæftefunktion

Tryk på den ønskede hæftningstast i [Hæftning].
Udskriftsbakken vælges automatisk baseret på den valgte hæftningstast.

###### Sådan annulleres hæftefunktionen:

Tryk på den valgte hæftningstast igen.

### Indstilling af antallet af kopier (antal sider)

1. #### Tryk på tasten [Kopier/sider].

2. #### Tryk på tasten [Manuel]

3. #### Angiv antallet af udskriftskopier og antallet af sider pr. sæt.

   Tryk på displayet Antal kopier og Antal sider pr. sæt, og indtast værdierne med de numeriske taster. Du kan også trykke på for at indtaste værdierne.
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
   Hvis du vælger [Alle sider] for antallet af kopier/antallet af sider, skal du angive "1" for antallet af sæt, der skal udskrives.
   Hvis du indstiller flere kopier eller sider end det antal kopi eller sider, der kan hæftes, vises en meddelelse, og tasten [Start] deaktiveres.
   Se "Specifikationer" i den Startvejledning, og angiv et antal kopier eller sider, der kan hæftes.

### Trimmerindstilling (når ryghæftning er valgt)

Hvis du vil vælge trimmerindstillingen, skal en trimmerenhed være installeret.

1. #### Du skal vælge Ryghæftning og trykke på tasten [Trimmerindstilling]

2. #### Tryk på tasten [Til], og angiv trimmerbredden.

   Tryk på displayfeltet med talværdier for trimmerbredden, og angiv området med de numeriske taster. Du kan også trykke på for at indtaste værdierne.
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

   ###### Sådan annulleres trimmerindstillingen:

   Tryk på tasten [Fra].

Til toppen