# BRUG AF GLASPLADEN TIL AUTOMATISK 2-SIDET KOPIERING

## Oversigt

I dette afsnit forklares det, hvordan du laver en 2-sidet kopi med anvendelse af glaspladen.

Med en 2-sidet kopi sparer du papir.

###### Sådan ændres standardindstillingen for 2-sidet kopifunktion:

Vælg [Systemindstillinger] → [Kopifunktionsindstillinger] → [Indstillinger for initial status] → [2-sidet kopi] i "Indstillingstilstand (administrator)".

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [2-sidet kopi] og tryk på tasten [1-sidet -> 2-sidet]

   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

   For at lave 2-sidede kopier af en 1-sidet stående original, der er placeret vandret, skal du indstille afkrydsningsfeltet [Drej bagside 180 °] til .
   Tasten [2-sidet -> 2-sidet] og [2-sidet -> 1-sidet] kan ikke bruges, når du kopierer fra glaspladen.

2. #### Læg originalen på glaspladen og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   - GLASPLADE

3. #### Læg det næste sæt originaler på og tryk på tasten [Mere scanning]

   Gentag dette trin, indtil alle originaler er scannet.

4. #### Kontroller, at det papir, der skal anvendes, er valgt

   Se følgende punkter ved ændring af papir.
   - INDSTILLING AF PAPIRBAKKE
   - INDSTILLING AF MANUEL FEEDER
   Afhængigt af originalen kan der være tilfælde, hvor der ikke automatisk vælges samme papirstørrelse som originalen. Er det tilfældet, skiftes papirbakken manuelt.

5. #### Tryk på tasten [Start] for at starte kopiering

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen