# BRUG AF TO MASKINER TIL UDSKRIVNING AF ET STORT UDSKRIVNINGSJOB

## Oversigt

Der skal bruges to maskiner til denne funktion.
To maskiner, som er koblet til samme netværk, bruges til at køre et kopijob parallelt. Denne funktion opdeler et udskrivningsjob ligeligt mellem to maskiner, så der bruges mindre tid, når større job skal udskrives.

For at bruge Tandem Print-funktionen i et Windows-miljø skal du registrere klientmaskinens IP-adresse i printerdriveren.

## Betjening

### Windows

1. #### Klik på fanen [Avanceret]

2. #### Afkryds feltet [Tandem-udskrivning] med

   Tandemudskrivning kan kun bruges, når printerdriveren er installeret med "Brugerdefineret installation" med [LPR Direkte udskrift (Specificer adresse/Automatisk søgning)] valgt og [Ja] afkrydset for "Vil du bruge funktionen tandemudskrivning"?.

### Macintosh

1. #### Vælg [Tandemudskrivning]

2. #### Afkryds feltet [Tandemudskrivning] med

   Skærmbilledet for indstilling af tandemudskrivning vises. Indtast klientmaskinens IP-adresse, og klik på [Opdater]-knappen. Indstillingerne af tandemudskrivning konfigureres.
   - Hvis du vil bruge funktionen Tandem print, skal du vælge den protokol, der skal bruges, i overensstemmelse med den meddelelse, der fremkommer på skærmen, når du tilføjer printerdriveren i printeropsætningsprogrammet.
   - I Mac OS 10.4 til 10.8 udføres det automatisk ved at klikke på [Opdaterer] (eller [Tandemindstillinger]) på skærmen "Tandem Print". I Mac OS 10.9 skal du indtaste IP-adressen på klientmaskinen.
   - Denne funktion kan ikke anvendes i Mac OS X 10.10 eller senere.

Til toppen