# ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG

## Oversigt

Når en LDAP-server konfigureres i "Indstillingsfunktion (administrator)", kan du slå en adresse op i den globale adressebog og hente denne destinationsadresse til Scan til e-mail.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Global adressesøgning] på handlingspanelet

2. #### Tryk på den LDAP-server, du vil bruge

   Hvis kun én LDAP-server er blevet gemt, er dette trin ikke nødvendigt. Hvis der vises en godkendelsesskærm for LDAP-serveren, indtaster du dit brugernavn og adgangskode. Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

3. #### Tryk op i [Punkt], og vælg et element, der skal søges efter i [Navn] eller [Adresse/Nummer]

4. #### Indtast kodeord, og tryk på tasten [Søg]

   Når du trykker på indtastningsboksen til kodeord, vises softwaretastaturet.
   Søgeresultatet vil vises efter et kort interval.
   Indtast søgetegnene (maks. 64 karakterer). Systemet søger efter navne, der starter med de indtastede bogstaver.
   En asterisk * kan bruges som følger:
   XXX *: Navne, der starter med "XXX"
   * XXX: Navne, der slutter med "XXX"
   * XXX * : Navne, der indeholder "XXX"
   AA * XX: Navne, der starter med "AA" og slutter med "XX".

5. #### Tryk på one-touch-tasten for destinationen

   - Tryk på adressen, og tryk på for at fortsætte med at tilføje destinationer.
   - Tryk på one-touch-tasten, og tryk derefter på tasten [Bekræft adresseinformation] for at få vist de gemte oplysninger.

   ###### Hvis der ikke findes nogen destination:

   Skift søgebetingelser, og tryk på tasten [Søg igen].

Til toppen