# STABLER MED HØJ KAPACITET

## Oversigt

Der kan udskrives et stort antal kopier til stableren med høj kapacitet. Maksimalt 250 sider kan udskrives til den øverste bakke, og maksimalt 5.000 sider kan udskrives til stablerbakken. Du kan tilslutte op til to stablere med høj kapacitet.

- Når papirstørrelsen er B5, B5R, A5R eller 5-1/2" x 8-1/2", kan der udskrives op til 2500 sider.
- Læg ikke sider af forskellige størrelser på stablerbakken.

### Funktionsnavne

Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

×
Øverste bakke
Maksimalt 250 sider kan udskrives til denne bakke.
×
Stakbakke
Maksimalt 5000 sider kan udskrives til denne bakke. De udskrevne sider leveres til papirkærren i stablerbakken. Papirkærren hjælper med at bære et stort antal sider.
×
Knap til bakke op/ned
Tryk på denne knap for at fjerne udskrevne sider fra stablerbakken. Bakken kører ned, så du kan fjerne papirkærren.
×
Indikator for bakke op/ned
Denne indikator blinker, når bakken kører op eller ned, og den lyser, når bakken er kørt helt ned. Denne indikator lyser også, hvis der opstår et papirstop i stableren.
×
Udkastsindikator
Denne indikator blinker, mens de udskrevne sider føres ud på stablerbakken.
×
Fejlindikator
Denne indikator lyser, når kun stableren med høj kapacitet ikke kan bruges pga. en fejl, og den blinker, hvis hele systemet ikke kan bruges.

###### Indstilling af yderligere udskrifter til stablerbakken

I indstillingsfunktion kan du angive, om yderligere sider for nye job skal leveres til stablerbakke, hvis stableren med høj kapacitet allerede indeholder udskrevne sider.
Hvis du vil indstille yderligere udskriver til stablerbakken, skal du åbne "Indstillingsfunktion (administrator)" og vælge [Systemindstillinger] → [Enhedskontrol] → [Stabelindstillinger] → [Ekstra stabel indstillinger].

###### Indstilling af automatisk stablerbakkeskift

Når to stablere med høj kapacitet er tilsluttet, kan du i indstillingsfunktionen angive, om der skal skiftes til den anden stabler med høj kapacitet for at fortsætte udskrivningen, hvis den aktuelle bliver fuld.
Hvis du vil indstille automatisk skift af stablerbakke, skal du åbne "Indstillingsfunktion (administrator)" og vælge [Systemindstillinger] → [Enhedskontrol] → [Stabelindstillinger] → [Automatisk omskifterindstilling].

### Sådan fjernes udskrevne sider fra stablerbakken

1. #### Tryk på knappen til bakke ned

   Indikatoren for bakke op/ned blinker. Når bakken er kørt helt ned, lyser indikatoren for bakke op/ned.

   Under udskrivning til stablerbakken kører bakken ikke ned, selvom du trykker på knappen til bakke ned.

2. #### Åbn døren til stablerbakken, og træk papirkærren ud

   Hvis du skal bære et stort antal udskrevne sider, skal du installere papirkærrens papirholder, så siderne ikke falder ud på vejen.

3. #### Fjern papirkærrens papirholder

4. #### Monter papirkærrens papirholder på papirkærren

5. #### Sæt papirkærren tilbage i stablerbakken, når du har båret de udskrevne sider

   Der kan ikke udskrives til stablerbakken, medmindre papirkærren er sat på plads i stablerbakken.

Til toppen