# PAPIRBAKKE INDSTIL.

Disse indstillinger angiver den automatiske bakkeskiftefunktion samt papirtype og -størrelse for hver papirbakke.

### Auto-skuffeskift

Når en bakke løber tør for papir under udskrivning, bestemmer denne indstilling, om en anden bakke med den samme papirstørrelse og papirtype skal vælges automatisk, og om udskrivning skal fortsætte.

### Indstillinger for hver bakke

Disse indstillinger angiver papirtypen, papirstørrelsen og de funktioner, der er tilladt for hver papirskuffe.
Når der trykkes på et bakkenavn, vises bakkeregistreringsskærmen.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Type | Vælg en papirtype, der skal lægges i bakken. De papirtyper, der kan vælges, varierer for hver papirbakke. Du kan finde flere oplysninger i "Skuffe- Indstillinger". Se "Papirtype Registrering" for at indstille en brugerdefineret type.
Størrelse | Vælg papirstørrelsen på listen. De papirstørrelser, der kan vælges, varierer alt efter bakken. De størrelser, der kan vælges, kan også være begrænset af den papirtype, der er valgt ovenfor. Du kan finde flere oplysninger i "Skuffe- Indstillinger". Hvis den ønskede størrelse ikke er vist på listen, skal du vælge [Dir. Indtastn.] og indtaste størrelsen direkte (kun for den manuelle feeder). Du kan finde flere oplysninger i "Skuffe- Indstillinger".
Fødning af Godkendt Job | Vælg de funktioner, der kan bruges. Hvis der er en funktion, du ikke ønsker skal anvendes med den valgte bakke, afbryd funktionen.
Check for dobbeltindføring | Vælg, om dobbelt indføring skal detekteres.

- Hvis den papirstørrelse, der er angivet her, er forskellig fra den papirstørrelse, der ligger i bakken, kan der opstå problemer eller papirstop ved udskrivning.
  Se "FØR BRUG AF MASKINEN" for at ændre papirstørrelsen i en bakke.
- Papiregenskaber, som f.eks. "Fastsat Papirside", indstilles automatisk, når papirtypen vælges. Papirbakkeegenskaberne kan ikke ændres på denne skærm.
- Hvis du har valgt [Systemindstillinger] → [Enhedskontrol] → [Deaktivering af Bakkeindstillinger] i "Indstillingsfunktion (administrator)", kan du ikke konfigurere bakkeindstillingerne (undtagen for den manuelle feeder).

###### Bakkeindstillinger

PapirskuffePapirbakke | Papirtype | Størrelse | Check for dobbeltindføring
--- | --- | --- | ---
Bakke 1 | Almindelig, Fortrykt, Genbrugspapir, Brevpapir, Forhullet, Farvet, Brugertype | letter (8-1/2" × 11"), A4. | Deaktiver
Bakke 2 | letter (8-1/2" × 11"), A4 | Deaktiver
Bakke 3 | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, brugertype | Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), Auto-AB (A3W, A4W*2, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 9 × 12", 8K, 16K, 16KR | Deaktiver
Bakke 4 | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, brugertype | Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Størrelsesindtastning-Inch, Størrelsesindtastning-AB, 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 9" x 12" (A4W), 8K, 16K, 16KR | Deaktiver
Etiket | Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)), Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R) | Deaktiver
Transparent | Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)), Auto-AB (A4, A4R) | Deaktiver
Fanepapir | Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11")), Auto-AB (A4) | Deaktiver
Bakke 5 (når MX-LC12 er installeret) | Almindeligt, fortrykt, genbrugs, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1 | 8-1/2" ｘ 11", A4, B5 | Deaktiver
Bakke 5 (når MX-LC13 N er installeret) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, kraftigt papir 3*1, tyndt papir, blankt papir, brugertype | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, SRA3, SRA4, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, A4R*2, B5, B5R*2), Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11", SAR3, SAR4, A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R), Størrelsesindtastning-Inch, Størrelsesindtastning-AB, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Deaktiver
Transparent | Samme som for bakke 4
Fanepapir | Samme som for bakke 4
Bakke 6 (når MX-LC13 N er installeret) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, kraftigt papir 3*1, kraftigt papir 4*1, tyndt papir, fanepapir, transparent, blankt papir, mærkater, brugertype | Samme som for bakke 5 (når MX-LC13 N er installeret). | Deaktiver
Bakke 7 (Når der er installeret to bakker med stor kapacitet) | Samme som for bakke 5 (når MX-LC13 N er installeret). | Samme som for bakke 5 (når MX-LC13 N er installeret). | Deaktiver
Bakke 8 (Når der er installeret to bakker med stor kapacitet) | Samme som for bakke 6 (når MX-LC13 N er installeret). | Samme som for bakke 5 (når MX-LC13 N er installeret). | Deaktiver
Manuel feeder (på maskinen) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, kraftigt papir 3*1, kraftigt papir 4*1, tyndt papir, blankt papir, brugertype | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, B5R), Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Størrelsesindtastning-Inch, Størrelsesindtastning-AB, 8K, 16K, 16KR | Deaktiver
Transparent | Samme som for bakke 4
Fanepapir | Samme som for bakke 4
Etiket | Samme som for bakke 4
Manuel feeder (når MX-LC13 N er installeret) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, tyndt papir, transparent, brugertype | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, A4) Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Størrelsesindtastning-Inch, Størrelsesindtastning-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Deaktiver
Transparent | Samme som for bakke 4
Fanepapir | Samme som for bakke 4
Inserter (øverste) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, brugertype | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13"-1/2*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4) Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 8-1/2" × 11", A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, B5, B5R, A5R) Størrelsesindtastning-Inch, Størrelsesindtastning-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | -
Inserter (nederste) | -

*1 Kraftigt papir 1: 28 lbs kontraktpapir til 65 lbs indeks (106 g/m2 til 176 g/m2)
Kraftigt Papir 2: 65 lbs indeks til 80 lbs omslag (177 g/m2 til 220 g/m2)
Kraftigt papir 3: 80 lbs kontraktpapir til 140 lbs indeks (221 g/m2 til 256 g/m2)
Kraftigt Papir 4: 140 lbs indeks til 110 lbs omslag (257 g/m2 til 300 g/m2)
*2 Den størrelse, der automatisk registreres, indstilles i "Vælg lignende størrelser for autodetekt" (se nedenfor).

### Vælg lignende størrelser for autodetekt

"Vælg lignende størrelser for autodetekt" anvendes til at vælge den papirstørrelse, der automatisk registreres fra lignende størrelser under automatisk registrering af papirstørrelse.
Tryk på tasten [Valg af lign. størrelse] for at få vist skærmbilledet Vælg lignende størrelser for autodetekt.
Når en papirstørrelse vælges, registreres alle papirstørrelser som den valgte.

Skuffe | Auto-Inch | Auto-AB
--- | --- | ---
Bakke 5/Bakke 6 (når bakkerne med stor kapacitet er installeret) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Bakke 7/Bakke 8 (når to bakkerne med stor kapacitet er installeret)
Manuel feeder (på maskinen) | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Manuel feeder (når bakkerne med stor kapacitet er installeret) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Inserter (øverste) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Inserter (nederste)

## Registrering af skræddersyet størrelse (Bypass)

### Specialbakke

Hvis du ofte bruger en papirstørrelse i den manuelle feeder, som ikke er standard, kan du registrere papirstørrelsen på forhånd.
Ved at registrere papirstørrelsen spares du for besværet med at angive størrelsen, hver gang du skal bruge den.
Der kan registreres op til syv papirstørrelser.
Tryk på tasten ([Brugerdef. 1] til [Brugerdef. 7]), hvor du vil registrere eller ændre en papirstørrelse, hvorefter registreringsskærmen vises.
Vælg, om du vil indtaste størrelsen i tommer ("Størrelsesindtastning-Inch") eller mm ("Størrelsesindtastning-AB"), og angiv derefter papirets X- og Y-mål.

###### Liste over opsætningselementer

Tomme-valg | Papirbakkens placering | Indstillingsområde
--- | --- | ---
Størrelsesindtastning-Inch | Installeret i maskinen | X-akseretning: 7-1/5" til 18" Y-akseretning: 4" til 12"
Bakke med stor kapacitet | X-akseretning: 5-1/2" til 18-1/2" Y-akseretning: 4" til 12-1/2"
Størrelsesindtastning-AB | Installeret i maskinen | X-akseretning: 182 mm til 457 mm Y-akseretning: 100 mm til 305 mm
Bakke med stor kapacitet | X-akseretning: 140 mm til 470 mm Y-akseretning: 100 mm til 320 mm

### Bakke 4, Bakke med stor kapacitet (MX-LC13 N)

Hvis du ofte bruger en papirstørrelse, som ikke er standard, kan du registrere papirstørrelsen på forhånd. Ved at registrere papirstørrelsen spares du for besværet med at angive størrelsen, hver gang du skal bruge den.
Dette kan udføres fra [Skuffe- Indstillinger] på betjeningspanelet. Tryk på [Dir. Indtastn.] i bakkens fane [Størrelse] for at registrere papirstørrelsen. Vælg derefter måleenheden for at indtaste størrelsen i enten tommer ("Størrelsesindtastning-Inch") eller mm ("Størrelsesindtastning-AB"), og angiv papirets X- og Y-mål.

###### Liste over opsætningselementer

Tomme-valg | Papirbakkens placering | Indstillingsområde
--- | --- | ---
Størrelsesindtastning-Inch | Bakke 4 | X-akseretning: 5-7/8" til 18" Y-akseretning: 4" til 12"
Bakke med stor kapacitet | X-akseretning: 7-1/5" til 18-1/2" Y-akseretning: 7-1/5" til 12-1/2"
Størrelsesindtastning-AB | Bakke 4 | X-akseretning: 148 mm til 457 mm Y-akseretning: 100 mm til 305 mm
Bakke med stor kapacitet | X-akseretning: 180 mm til 470 mm Y-akseretning: 180 mm til 320 mm

## Registrering af papirindst.

I Papiregenskab kan du registrere de forskellige optimale indstillinger for hvert papir og forbedre kvaliteten af det trykte papir.
For at indstille Papiregenskab skal du vælge [Systemindstillinger] → [Bakkeindst./ papirindst.] → [Papirindstillinger].
Når der trykkes på [Tilføj] i Papirindstillinger, vises skærmbilledet Registrering af papirindst. Du kan også registrere indstillingerne for hvert papir i Registrering af papirindst. Du kan også vælge indstillingen af Papiregenskab i Bruger typeindst.
Hvis der vælges avancerede indstillinger i papiregenskaber for det anvendte papir, kan du udskrive ved brug af de mest velegnede betingelser for den pågældende udskrivning.
Der kan maks. registreres 1000 egenskaber.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Navn | Indtast et navn for papirindstillingerne (maksimalt 50 tegn i halv eller fuld bredde).
Søg Nummer | Indtast et søgetal.
Fanen [Standardindstillinger]
Papirvægt-indst. | Valg af papirvægten, der skal anvendes.
| Enhed | Indstil enhederne, der skal anvendes for papirvægt.
Papirtype | Indstil papirtypen efter blankhed.
Papirinformation | Indstil, når farvet papir, fanepapir eller forhullet papir anvendes.
Papiregenskab | Indstil egenskaberne for papiretm der skal anvendes. For egenskaber henvises til indstillingerne i "Papirtype Registrering".
Fanen [Detaljer]
Indstillinger for Fixerings temperatur | Indstil en fikseringstemperatur, der er passende for det anvendte papir.
Check for dobbeltindføring | Angiv, om dobbelte indføringer skal detekteres. Denne funktion kan ikke anvendes, når papiret, der anvendes, er tungere end 68 lbs. (256 g/m2).
Overfør indstil. for aktuel værdi | Indstil strømmen for overføringsenheden, der anvendes til at overføre toner til transportbæltet. Ved at justere strømmen for overføringsenheden, kan overføringsproblemer såsom utilstrækkelig overførsel til transportbæltet forbedres.
Indstil. for motorhastighed | Du kan justere motorhastigheden og tidspunktet for hastighedsændring.
Indstilling for maksimum densitet | Dette udfører justeringen af maksimal tæthed.
Side1/2, XY-forhold-indst. | Konfigurer indstillinger for at gøre billedstørrelsen ens i duplexudskrivning. Dette justerer billedstørrelsen på Side 1 og Side 2 af papiret.
Side1/2, XY-printposition | Konfigurer indstillinger for at få midten af Side 1 og Side 2 til at matche i duplexudskrivning. Dette korrigerer afvigelse mellem Side 1 og Side 2.

- Afhængigt af den anvendte bakke, kan der være begrænsninger i indstillingsmulighederne, der kan vælges, eller en indstilling er måske slet ikke mulig.
- De parametre, der kan indstilles, varierer afhængigt af de installerede perifere enheder.
- Side1/2, XY-forhold-indst. kan kun vælges, når maskinen anvendes som en printer.
- Karakteristikaene af visse papirtyper giver muligvis ikke et passende udskrivningsresultat.

## Side1/2, XY-forhold-indst. / Side1/2, XY-printposition

### Side1/2, XY-forhold-indst.

Side1/2, XY-forhold-indst. bruges til at fjerne udskrivningsafvigelse ved at ændre forholdet mellem Side1/Side2, så udskrivningsstørrelserne stemmer overens.
Tryk på [Ændr] i Side1/2, XY-forhold-indst. for at få vist skærmen med avancerede indstillinger af Side1/2, XY-forhold-indst.

1. #### Udskriv et testmønster

   Inden du går i gang, bør du udskrive et testmønster fra [Testprint] i Side1/2, XY-forhold-indst. Duplexudskrivningen udskriver én mønsterside for indstillinger.
   For målemønstrene henvises til "Målemønstre for Side1/2, XY-forhold-indst. / Side1/2, XY-printposition".

2. #### Beregn værdierne fra mønsteret, og indtast værdierne.

   [AB størrelser]
   Mål længden af (a-1) i mm. Dividér 10000 med den målte længde af (a-1), og indtast den værdi i [Y] for Side 1.
   Mål længden af (b-1) i mm. Dividér 10000 med den målte længde af (b-1), og indtast den værdi i [X] for Side 1.
   [Tomme-størrelser]
   Mål længden af (a-2) i tommer. Dividér 500 med den målte længde af (a-2), og indtast værdien i [Y] for Side 1.
   Mål længden af (b-2) i tommer. Dividér 500 med den målte længde af (b-2), og indtast værdien i [X] for Side 1.
   Beregn værdierne for Side 2 på samme måde som Side 1, og indtast X og Y for Side 2.
   Måling ved brug af en anden målingslinje end den ovenfor
   Til beregningen med brug af andre end linjerne ovenfor skal du bruge følgende formel.
   Længden angivet af målingslinjeinterval ÷ faktisk afstand mellem målingslinjer x 100 = X-, Y-værdier
   For “Længden specificeret af målingslinjeinterval” henvises til tabellen nedenfor.

   Målingslinje(Målingsmærke) | Længde specificeret af målingslinjeinterval
   --- | ---
   Hjælpelinje | 50 mm (1,969 tommer)
   | 100 mm
   | 5 inch

3. #### Tryk på [OK].

4. #### Gå tilbage til trin 1, og kontroller resultatet af justeringen.

   Hvis størrelsen afviger som følge af justeringen, gentages justeringen, indtil afvigelsen er fjernet.
   - Hvis udskrivningspositionen er forandret pga. disse indstillinger, skal du konfigurere Side1/2, XY-printposition.
   - Side1/2, XY-forhold-indst. kan kun bruges, når maskinen anvendes som en printer.

   ### Side1/2, XY-printposition

   Indstillingerne for Side1/2, XY-printposition bruges til at få midten af Side 1 og Side 2-printpositionerne til at stemme overens for at fjerne ikke afpasset udskrivning.
   Tryk på knappen [Ændr] i Side1/2, XY-printposition for at få vist skærmen med avancerede indstillinger af Side1/2, XY-printposition.

   #### Vælg enhederne, der skal bruges i Side1/2, XY-printposition

   Tryk på [mm] for at vælge enhederne, der skal bruges til indstillingerne.

   #### Udskriv et testmønster

   Inden du går i gang, bør du udskrive et testmønster fra [Testprint] i Side1/2, XY-printposition. Duplexudskrivningen udskriver én mønsterside for indstillinger.
   For oplysninger om målemønstrene henvises til "Målemønstre for Side1/2, XY-forhold-indst. / Side1/2, XY-printposition".

   #### Læs skalaen fra mønstrene, og indtast værdierne.

   Fold arket på midten henholdsvis vandret og lodret, og lav foldninger i begge ender, og fold dem derefter ud for at vende tilbage.
   Mål foldningsposition af X og Y med skalaen for henholdsvis Side1 og Side2, og indtast værdierne.
   Hvis værdierne af begge ender er forskellige, skal gennemsnitsværdien indtastes.

   #### Tryk på [OK].

   #### Gå tilbage til trin 2, og kontroller resultatet af justeringen.

   Hvis størrelsen afviger som følge af justeringen, gentages justeringen, indtil afvigelsen er fjernet.
   - Målingslinjeindholdet for målingsmønsteret varierer afhængigt af papirstørrelsen. Mål fra målingslinjen tættest på papirkanten.
   - Det kan muligvis ikke lade sig gøre at sikre driftsjusteringsområdet i Y-retningen af (± 3 mm), afhængigt af maskinindstillingerne eller papirstørrelsen.
   - Når den lodrette eller vandrette bredde er 100 mm eller mindre, måles fra hjælpelinjen.
   - Hvis du har brug for denne indstilling sammen med Side1/2, XY-forhold-indst., skal du angive Side1/2, XY-forhold-indst. først.
   - Ændringer i maskinens omgivelser, så som fugtighed og temperatur, kan forårsage en afvigelse på ca. 1 mm i Side1/2, XY-printposition.

   ### Målingsmønstrene for Side1/2, XY-forhold-indst. / Side1/2, XY-printposition

   Udskriv et mønster til måling for at specificere Side1/2, XY-forhold-indst. og Side1/2, XY-printposition.
   Indhold af målingsmønsteret

   Nr. | Element | Beskrivelse
   --- | --- | ---
   1 | Målingslinje | Referencelinje for måling. Målingslinjer for AB-størrelse og tomme-størrelse er blevet oprettet.
   2 | Punktlinje | Denne linje er synlig gennem Side 1 og Side 2, for at du kan kontrollere afvigelsen visuelt. Linjen udskrives på samme position på Side 1 og Side 2. Hvis visuelt eftersyn afslører, at linjerne ikke er afpassede, er udskrivningspositionerne på Side 1 og Side 2 ikke afpasset.
   3 | Hjælpelinje | Hjælpelinje placeret 25 mm fra papirets midte. Når papirstørrelsen er 100 mm eller mindre, skal du bruge denne linje til målingen.
   4 | Noter (Side1/Side2) | Disse indikerer Side 1 og Side 2.
   5 | Noter (X/Y-akser) | Når indstillingerne indtastes, angiver disse papirets X- og Y-akser.
   6 | Hjælpelinje (forstørrelse) | Angiver en position, der er ±1 % af den målte afstand.

   Det samme målingsmønsterindhold udskrives i samme størrelse, uanset papirstørrelsen. Den ydre omkreds af målingsmønsteret beskæres for det passer til papirstørrelsen.
   Eksempel: Beskåret indhold for en AB-størrelse

   Eksempel: Beskåret indhold for en tomme-størrelse

   Til toppen