# UDVISKNING AF SVAGE FARVER PÅ BILLEDET(FORTRÆNG BAGGRUND)

## Oversigt

Fortrænger lyse baggrundsområder på originaler.
Denne funktion kan ikke anvendes i internetfaxfunktion.

## Betjening

Læg originalen på.
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Angiv destinationen.

- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN ADRESSEBOG
- VISNING AF EN LISTE OVER DE VALGTE DESTINATIONER
- BRUG AF ET SØGENUMMER FOR AT HENTE EN DESTINATION
- MANUEL INDTASTNING AF EN ADRESSE
- ANGIVELSE AF EN NETVÆRKSMAPPE
- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN GLOBAL ADRESSEBOG
- BRUG AF EN TRANSMISSIONSLOG TIL AT GENSENDE

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Fortræng baggrund].
Tryk på tasten [Aktiv].
Tryk på , eller skub skyderen for at justere det område, der skal fortrænges.
Sådan annulleres indstillinger for baggrundsfortrængning:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Tryk på tasten [Start] for at begynde at scanne originalen.
Tryk på tasten [Preview] for at kontrollere forhåndsvisningen af et billede, før der sendes en fax. Du kan finde flere oplysninger i " KONTROL AF BILLEDET, DER SKAL TRANSMITTERES". Indstillinger for denne funktion kan dog ikke ændres på eksempelskærmen.

- Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
  Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
- Hvis du placerede originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
  Når scanningen er afsluttet, placeres næste original, og der trykkes på tasten [Start].
  Der lyder et bip for at angive, at transmissionen er afsluttet.

Når indstillingen for farvetilstand er [Mono2], fungerer funktionen for baggrundsfortrængning ikke.
Til toppen