# KOPIERINGSRÆKKEFØLGE

Tryk først på ikonet [Kopier] på hjemmeskærmen for at gå til kopifunktionen.

- VALG AF KOPIFUNKTION

Læg originalen på.
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Scan originalen.
Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at scanne originalen.

- Ved fremstilling af 2-sidede kopier skal du konfigurere indstillingerne for 2-sidet kopiering, før du scanner originalen.
- Hvis du ikke ønsker at kontrollere eksempelbilledet, da skal du trykke på tasten [Start] for at begynde at kopiere.

Bekræft billedet i forhåndsvisning.
Visning af eksempelbilledet af den scannede original.
På eksempelskærmen kan du kontrollere indstillinger såsom 2-sidet kopiering eller hæftepositioner.
Start kopiering.
Tryk på tasten [Start].
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.

- Sådan laves to eller flere sæt kopier:
  Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
- Tryk på tasten [CA] for at annullere alle indstillinger.
  Når der trykkes på tasten [CA], bliver alle indstillinger, der er valgt, slettet, og du vender tilbage til basisskærmen.
  - Sådan annulleres kopieringen:
    Tryk på tasten [STOP].

Før du starter med at kopiere, skal du trykke på tasten [Fil] eller [Hurtig fil] på handlingspanelet for at gemme den scannede original som data.

- HURTIG FIL
- FIL

Til toppen