# RENGØRING AF DEN FOTOLEDENDE TROMLES HOVEDTONERDOSERING

## Oversigt

Hvis der forekommer sorte eller striber, selvom glaspladen og den automatiske dokumentfeeder er rengjorte, skal du bruge tonerdoseringsrenseren til rengøring af hovedtonerdoseringen til den fotoledende tromle.

- Hvis rengøring af hovedtonerdoseringen til den fotoledende tromle ikke løser problemet, skal du trække knappen ud og trykke den ind tre gange mere.
- Når du trækker knappen ud og trykker den ind for at rengøre tonerdoseringen, skal det gøres langsomt fra den ene ende til den anden.

## Betjening

Åbn frontlågen.
Åbn beholderen til opsamling af toner.
Tryk på udløseren til toneropsamlingsbeholder.
Beholderen til opsamling af toner falder fremover, som vist.
Støt forsigtigt beholderen med hænderne, mens du lader den falde fremad så langt som muligt.
Rengør hovedtonerdoseringen.
Træk forsigtigt tonerdoseringsrenseren helt op, og skub den forsigtigt ind.
Skub beholderen til opsamling af toner ind i maskinen.
Skub beholderen ind, til den klikker på plads.
Luk frontlågen.
Til toppen