# KOPIERING AF OVERSKRIFTER PÅ FANEPAPIR(FANEBLADSKOPI)

## Oversigt

Læg et stykke fanepapir i den manuelle feeder, og lav en kopi på en fane.
Forbered passende originaler til fanepapirsoverskrifter.
Sammenhæng mellem originaler og fanepapir
Fanebladskopiering med venstre indbinding

Kopier | Ilægning af originalerne | Ilægning af fanepapir
--- | --- | ---

Fanebladskopiering med højre indbinding

Kopier | Ilægning af originalerne | Ilægning af fanepapir
--- | --- | ---

Fanebladskopi skal angives, før originalen scannes.
Sådan ændres standardbredden for billedrykning ved fanebladskopiering:
Vælg [Systemindstillinger] → [Kopiindstillinger] → [Kopiindstilling] → [Standardindstilling for fanebladskopiering] i "Indstillingsfunktion".
Standardbredden for billedflytning kan indstilles fra 0 mm til 20 mm (0" til 5/8"). Standard fabriksindstillingen er "10 mm (1/2").

## Betjening

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Fanebladskopi].
Tryk på tasten [Aktiv].
Indstiller billedflytningsbredden (fanebredde).

- Tryk på taltasten på displayet, der angiver området for marginskift, og indtast flytningsbredden med nummertasterne.
- Du kan indstille området hurtigt ved først at angive en værdi, der er tæt på den ønskede værdi, med taltasterne og derefter justere værdien med .

Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Sådan annulleres kopiindstillingen for etiketter:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Ilæg fanepapiret.
Når den manuelle feeder anvendes, skal papiret placeres med udskriftssiden nedad.
Placer papiret således, at siderne med faner føres sidst ind i maskinen.
Efter ilægning af fanepapir i den manuelle feeder skal indstillingerne for den manuelle feeder konfigureres som beskrevet i "FREMSTILLING AF KOPIER VIA DEN MANUELLE FEEDER".
Fanepapir kan have en bredde på op til A4 (210 mm) plus 20 mm (eller 8-1/2" x 11" papir (8-1/2") plus 5/8").
Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen