# AFBRYD KOPIERING

## Oversigt

Denne funktion afbryder et igangværende job og udskriver først den angivne original med afbryd kopiering.
Når du har brug for at lave en kopi hurtigt, og maskinen er optaget af et langt kopieringsforløb eller andet job, kan du bruge afbryd kopiering.

- Tasten [Afbryd] vises ikke, samtidig med at en original scannes.
- Det afhænger af indstillingerne på jobbet, der er i gang, om tasten [Afbryd] kommer frem eller ej.
- Afbryd kopiering kan ikke anvendes i kombination med følgende funktioner:
  Jobform, Tandemkopi, Bogkopi, Kortformat, Flere sider – forstørrelse, Orig. tælling, Prøveudskrift, Indstilling af forhåndsvisning, Bogopdeling
- Når du anbringer en original på glaspladen bruges til et afbrydende job, vil du ikke kunne vælge 2-sidet kopiering, sorteringstilstand og hæftet sortering.
  Hvis du har brug for nogle af disse funktioner, skal du anvende den automatiske dokumentfeeder.

## Betjening

Tryk på tasten [Afbryd].
Afbryd-skærmen vises.
Hvis brugergodkendelse er aktiveret,
skal du trykke på tasten [Afbryd] for at få vist brugergodkendelsesskærmen. Indtast brugernavn og adgangskode for at udføre brugergodkendelse.
Læg originalen på.
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Konfigurer kopi-indstillinger.
Du annullerer afbryd kopiering ved at trykke på tasten [Annuller].
Tryk på tasten [Start] for at starte kopieringen.
Når det afbrydende job er afsluttet, genoptages det afbrudte job.
Afbryd kopiering-funktionen viser ikke eksempelbilledet af den scannede original.
Til toppen