# SERVICES-SETUP

Vælg de generelle netværksindstillinger.
Vælg indstillinger for DNS-systemet, SMTP, SNMP, WINS, Kerberos-godkendelse, SNTP og mDNS.
DNS
DNS-indstillinger
Primær server
Indtast IP-adressen for den primære DNS-server.
Sekundær server
Indtast IP-adressen for den sekundære DNS-server.
Timeout
Indtast en timeout-værdi. Standardindstillingen er 20 sekunder.
Den tid, der bruges, indtil der oprettes forbindelse til DNS-serveren ifølge standardspecifikationerne.
Domænenavn
Indtast det domænenavn, hvor den valgte DNS-server findes.
Dynamisk DNS-opdatering
Konfigurer denne indstilling for at bruge dynamisk opdatering af DNS-serveren.
Opdateringsinterval
Indtast et interval for opdatering af DNS-serveren.
WINS
WINS-indstillinger
Primær server
Indtast IP-adressen for den primære WINS-server.
Sekundær server
Indtast IP-adressen for den sekundære WINS-server.
Område-id
Indtast område-id'et.
SMTP
SMTP-setup
Primær server
Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for den primære SMTP-server.
Sekundær server
Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for den sekundære SMTP-server.
Portnummer
Indtast et portnummer. Standardindstillingen er port 25.
Timeout
Indtast en timeout-værdi. Standardindstillingen er 20 sekunder. Værdien bruges til at oprette forbindelse til SMTP-serveren og til dataoverførsel ifølge specifikationerne for e-mail-systemet. Kildeadresse
Kildeadresse
Hvis dataoverførslen ikke lykkes, kan den ikke-leverede e-mail returneres fra serveren.
Indtast en e-mail-adresse (kun én adresse) for at få sådanne ikke-leverede e-mails.
Som regel indtastes systemadministratorens e-mail-adresse.
Aktivér SSL
Hvis SSL er aktiveret, kan SMTP-over-TLS-krypteringskommunikation bruges via STARTTLS-kommandoen.
Dette kræver, at serveren understøtter STARTTLS-kommandoen.
For at tillade SSL-kommunikation indstilles "Portnummer" til det samme portnummer som den normale SMTP.
SMTP-godkendelse
Udfører SMTP-servergodkendelsen.
Hvis du bruger Kerberos-godkendelse, skal du indstille KDC-serveren, portnummeret og området på indstillingssiden for Kerberos-godkendelse.
Brugernavn
Indtast brugernavnet.
Adgangskode
Indtast kodeordet.
For at ændre kodeordet skal du indstille [Skift kodeord] til .
POP før SMTP
Hvis er valgt, er du godkendt til POP-serveren, før du bruger SMTP-kommunikation.

- POP3-server: Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for den sekundære SMTP-server.
- Portnummer: Indtast POP3-portnummeret for POP før SMTP-kommunikation. Standardindstillingen er port 110.
- POP-godkendelse: Hvis er valgt, bruges godkendelsesprotokollen (inkl. APOP) til godkendelse til POP3-serveren.
- Brugernavn: Indtast brugernavnet for POP før SMTP-kommunikation.
- Adgangskode: Indtast adgangskoden for POP før SMTP-kommunikation. For at ændre kodeordet skal du indstille [Skift kodeord] til .
- Aktiver SSL: Hvis er valgt, er POP over SSL-kommunikation eller POP over TLS-kommunikation efter STLS-kommando aktiveret.
  Dette kræver, at serveren understøtter POP over SSL-kommunikation eller STLS-kommandoen.
  For at tillade SSL-kommunikation skal du indstille "Portnummer" til portnummeret for POP over SSL-kommunikationen.
  For at tillade POP over TLS-kommunikation skal du indstille "Portnummer" til det samme portnummer, som der bruges til normal POP3-kommunikation.

Forbindelsestest
Tryk på tasten [Udfør] for at teste forbindelsen til SMTP-serveren.
SNMP
SNMPv1-indstillinger
SNMP v1-indstillinger
Konfigurer denne indstilling for at bruge SNMPv1-indstillingerne.
Adgangsmetode
Angiv en adgangsmetode.
GET Community
Indtast GET Community-navnet for at hente enhedsoplysningerne via SNMP.
SET Community
Indtast SET Community-navnet for SNMP-indstillingen.
Skift SET Community
For at ændre SET Community skal du vælge .
TRAP Community
Indtast det Community-navn, der skal bruges til den SNMP TRAP, der sendes fra enheden.
TRAP-destinationsadresse
Indtast IP-adressen på destinationscomputeren for SNMP TRAP-kommunikation.
SNMP v3-indstillinger
SNMP v3-indstillinger
Konfigurer denne indstilling for at bruge SNMPv3-indstillingerne.
Brugernavn
Indtast brugernavnet.
Godkendelsesnøgle
Vælg en algoritme, indtast godkendelsesnøglen.
Privat nøgle
Indtast den private nøgle.
Kontekstnavn
Indtast kontekstnavnet.
Kerberos
Indstillinger for Kerberos-godkendelse
KDC-server
Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for Kerberos-godkendelsesserveren.
Portnummer
Indtast portnummeret for Kerberos-godkendelsesserveren. Standardindstillingen er port 88.
Område
Indtast Kerberos-område.
SNTP
SNTP-indstillinger
SNTP
Konfigurer denne indstilling for at bruge SNTP-protokollen.
SNTP-server
Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for SNTP-serveren.
Portnummer
Indtast et portnummer. Standardindstillingen er port 123.
Timeout
Indtast en timeout-værdi. Standardindstillingen er 5 sekunder.
Synkroniseringsinterval
Indtast et interval for synkronisering af SNTP-serveren.
Synkroniser ved opstart
For at udføre synkronisering ved maskinopstart skal du vælge .
Synkroniser nu
Når der trykkes her, synkroniseres maskinen med SNTP-servertiden.
mDNS
mDNS-indstillinger
mDNS
Konfigurer denne indstilling for at bruge mDNS-indstillingerne.
Servicenavn
Indtast et servicenavn.
Domænenavn
Indtast domænenavnet.
Prioritetstjeneste
Vælg en service, du vil bruge med prioriteten.
Når indstillingerne ændres, er ændringerne først gældende, når maskinen genstartes. Se "SÅDAN TÆNDES MASKINEN" for at genstarte maskinen.
Til toppen