# AUTOMATISK KALIBRERING

Indstillinger, der er relateret til printerfunktionen, kan konfigureres.
Foretager automatisk farvekorrigering, hvis farven på farvekopier ikke er rigtig.
Maskinen udskriver et testark, testarket scannes, og farven korrigeres automatisk.
Når du har trykket på tasten [Udfør], og der er udskrevet et testark, vises der en meddelelse, der beder dig om at starte automatisk kalibrering.
Anbring testarket på glaspladen som vist nedenfor (således at den smalle linje ved papirets kant er til venstre).
Læg kopipapir (ca. fem ark) med samme størrelse som testarket ovenpå det anbragte testark, luk forsigtigt den automatiske dokumentfeeder, og tryk på tasten [Udfør].

- Hvis farven stadig er slået fra efter Automatisk kalibrering, kan en gentagelse af Automatisk kalibrering engang til forbedre farven.

Til toppen