# RYG-FINISHER

## Oversigt

Denne omfatter offset-funktionen, der sorterer udskrevet papir og forskyder de enkelte papirsæt i forhold til hinanden, hæftningssorteringsfunktionen, der hæfter de enkelte udskrevne sæt, ryghæftningsfunktionen, der hæfter arkene i midten automatisk og folder arkene på midten, og papirfoldningsfunktionen, der folder papiret på midten.
Hvis du vil lave huller i udskrevet papir, skal du installere et valgfrit hullemodul.

- Funktionsnavne
- Forsyninger
- Vedligeholdelse af ryg-finisher

Funktionsnavne
×
Hæfteenhed
Denne danner stakke af papir, der skal hæftes.
×
Udskriftsbakke
Hæftet papir og offset-papir havner i denne bakke.
Bakken kan skubbes. Træk bakken til udskrivning på papir i stor størrelse ud (størrelserne A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" og 8-1/2" x 13).
×
Sidelåge
Åbn denne låge for at udskifte hæfteklammeindsatsen eller fjerne en hæfteklammeblokering.
×
Ryghæftningsbakke
Ryghæftede udskrifter og kopier havner i denne bakke.
×
Øverste låge
Åbn denne låge for at fjerne en papirfejlindføring.
×
Frontlåge
Åbn denne låge for at udskifte hæfteklammepatron, fjerne fastsiddende hæfteklamme eller fejlindført papir.
Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

- Der kræves en papiroverførselsenhed for at installere en ryg-finisher samt en stand/500/2x500/3x500/500&2000 ark-papirskuffe.
- Der må ikke anbringes tunge genstande på ryg-finisheren eller trykkes ned på bakken.
- Vær forsigtig, når du slutter strømmen til og udfører udskrivning, da bakken kan bevæge sig op og ned.
- En ryg-finisher kan ikke være installeret samtidig med en finisher, finisher (stor aflægsbakke), ryg-finisher (stor aflægsbakke).

Forsyninger
Ryg-finisheren kræver følgende hæfteklammeindsats:
Finisherenhed
Hæfteklammeindsats (ca. 5000 hæfteklammer pr. indsats x tre indsatser) MX-SCX1
Ryghæftningsenhed
Hæfteklammeindsats (ca. 2000 hæfteklammer pr. indsats x tre indsatser) AR-SC3
Vedligeholdelse af ryg-finisher
Når hæfteklammeindsatsen løber tør for hæfteklammer, vises en meddelelse på betjeningspanelet. Følg nedenstående fremgangsmåde for at udskifte hæfteklammeindsatsen.

## Betjening

- Udskiftning af hæfteklammeindsatsen (finisherenhed)
- Udskiftning af hæfteklammeindsatsen (ryghæftningsenhed)

Udskiftning af hæfteklammeindsatsen (finisherenhed)
Åbn frontlågen.
Træk i armen, og skub ryg-finisheren mod venstre, indtil den stopper.
Skub forsigtigt finisheren, indtil den stopper.
Sænk hæfteklammeholderens udløserarm, og fjern hæfteklammeholderen.
Træk hæfteklammeholderen ud til højre.
Fjern den tomme hæfteklammeindsats fra hæfteklammeholderen.
Sæt en ny hæfteklammeindsats i hæfteklammeholderen som vist.
Skub hæfteklammeindsatsen ind, til den klikker på plads.
Sæt hæfteklammeholderen på plads.
Skub hæfteklammeholderen ind, indtil den klikker på plads.
Skub ryg-finisheren tilbage, og sæt den fast på maskinen.
Skub finisheren forsigtigt tilbage mod højre, indtil den låser sig på plads i den oprindelige position.
Luk frontlågen.
Lav en prøveudskrift i hæftningssorteringsfunktionen for at kontrollere, at hæftningen sker korrekt.
Udskiftning af hæfteklammeindsatsen (ryghæftningsenhed)
Før du går i gang med denne fremgangsmåde, skal alle udskrifter og kopier fjernes fra ryg-finisherens udkastbakke. Læg ikke fjernede udskrifter eller kopier tilbage i udkastbakken.
Åbn sidelågen.
Fjern den tomme hæfteklammeindsats.
Isæt nye hæfteklammeindsatser.
Fjern lågen fra hver hæfteklammeindsats, og installer derefter indsatsen.
Luk sidelågen.
Til toppen