# FREMSTILLING AF EN PRØVEUDSKRIFT(PRØVEUDSKRIFT)

## Oversigt

Denne funktion laver en prøveudskrift, før det angivne antal kopier udskrives. Kontroller eksempelbilledet med en prøveudskrift. Hvis det er nødvendigt, ændres indstillingen. Når denne funktion anvendes, gemmes den scannede original på maskinen, så du ikke behøver at scanne originalen igen med den ændrede indstilling.
Prøveudskriftsflow

- Prøveudskrift skal angives, før originalen scannes.
- Hvis der udføres Prøveudskrift samtidig med, at der udskrives et andet job på maskinen, afbrydes det igangværende job, og der udskrives en prøveudskrift først. Det afbrudte job genoptages, når prøveudskriften er udført.
  Hvis prøveudskrift udføres under udskrivning af et job, hvortil både 2-sidet udskrivning og hæftning er aktiveret, udskrives prøveudskriften, når det igangværende job er afsluttet.
  Hvis der trykkes på tasten [Slut] for at udføre udskrivningen af de resterende sæt, samtidig med at der udskrives et andet job på maskinen, så bliver de resterende sæt skrevet ud, efter at alle de forrige, reserverede job er afsluttet.

## Betjening

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Prøveudskrift].
Der vises en markering på ikonet.
Sådan annulleres indstillingerne for prøveudskrift:
Tryk på tasten [Prøveudskrift] for at fjerne markeringen.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten [Tilbage].
Angiv om nødvendigt de ønskede funktioner som "Belysning" og "Zoomfaktor".
Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Vælg antal kopier (antal sæt) ved hjælp af de numeriske taster.
Der kan vælges op til 999 kopier (sæt).
Hvis der er angivet et forkert antal kopier
, skal du trykke på tasten [Slet] og derefter indtaste det korrekte antal.
Tryk på tasten [Start].
Lav kun ét sæt kopier.
Kontroller resultatet. Hvis der ikke er nogen problemer, trykker du på tasten [Start udskrivning].
Rediger indstillingerne, og gentag prøveudskriften, indtil du er tilfreds med resultatet.
Du kan også ændre antal kopier. Du ændrer antal kopier med de numeriske taster.

- I Prøveudskrift vises funktionstaster, som ikke er tilgængelige, ikke.
- Nogle tilgængelige funktioner kan være begrænsede.

Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start].
Til toppen