# BRUG AF GLASPLADEN TIL 2-SIDET KOPIERING

## Oversigt

Tosidet kopiering sparer papir.
Sådan ændres standardindstillingen for 2-sidet kopifunktion:
Vælg [Systemindstillinger] → [Kopiindstillinger] → [Indstillinger for normalstatus] → [2-sidet kopi] i "Indstillingsfunktion".

## Betjening

Tryk på tasten [2-sidet kopi], og tryk derefter på tasten [1-Side til 2-Side].
Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
Placer originalen på glaspladen, og tryk på tasten [Preview].

- GLASPLADE

Tasten [2-Side til 2-Side] og tasten [2-Side til 1-Side] kan ikke anvendes, når der kopieres fra glaspladen.
Skift til den næste original, og tryk på tasten [Ekstra scanning] for at scanne originalen.
Gentag dette trin, indtil alle originaler er scannet.
Kontroller, at det ønskede papir (bakke) er valgt.

- For at skifte papir (skuffe) skal du trykke på tasten [Papirvalg].
  - VALG AF PAPIRBAKKE TIL KOPIERING

Afhængigt af størrelsen på den ilagte original kan der være tilfælde, hvor der ikke automatisk vælges samme papirstørrelse som originalen. Er det tilfældet, skiftes papirbakken manuelt.
Tryk på tasten [Start] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen