# SIKKERHEDSINDSTILLINGER

Nedenfor er en liste over elementer i indstillingsfunktionen, fabriksstandardindstillinger og restriktioner for hvert element.
Afhængigt af maskinens specifikationer og installerede perifere enheder, er det muligt, at nogle indstillinger ikke kan bruges.
U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Sikkerhedsindstillinger
| Andre Indstillinger
| Nej | Ja
| Begræns udskriftsjob udover det aktuelle udskriftsjob i venteposition
| Aktiveret | Nej | Ja
| Begræns handling
| Gennemtving tilbageholdelse | Nej | Ja
| Skift kodeord
| - | Nej | Ja
| Portkontrol
| Nej | Ja
| Serverport
| Nej | Ja
| HTTP
| Aktiveret | Nej | Ja
| Portnummer
| 80 | Nej | Ja
| HTTPS
| Aktiveret | Nej | Ja
| Portnummer
| 443 | Nej | Ja
| FTP udskrift
| Aktiveret | Nej | Ja
| Portnummer
| 21 | Nej | Ja
| RAW-udskrift
| Aktiveret | Nej | Ja
| Portnummer
| 9100 | Nej | Ja
| LPD
| Aktiveret | Nej | Ja
| Portnummer
| 515 | Nej | Ja
| IPP
| Aktiveret | Nej | Ja
| Portnummer
| 631 | Nej | Ja
| IPP-SSL
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Portnummer
| 443 | Nej | Ja
| Modtag tandemudskrift
| Aktiveret | Nej | Ja
| Portnummer
| 50001 | Nej | Ja
| Pc-scan
| Aktiver | Nej | Ja
| Portnummer
| 52000 | Nej | Ja
| Fjernbetjeningspanel
| Aktiveret | Nej | Ja
| Portnummer
| 5900 | Nej | Ja
| SNMPD
| Aktiveret | Nej | Ja
| Portnummer
| 161 | Nej | Ja
| Telnet
| Aktiveret | Nej | Ja
| NBT/WINS
| Deaktiveret | Nej | Ja
| JCP
| Deaktiveret | Nej | Ja
| RARP
| Deaktiveret | Nej | Ja
| SMTP
| Aktiveret | Nej | Ja
| WSD
| Aktiveret | Nej | Ja
| Udvidelse af USB-enhed*1
| Aktiveret | Nej | Ja
| Sharp OSA (udvidelsesplatform)
| Nej | Ja
| HTTP
| Aktiveret | Nej | Ja
| Portnummer
| 10080 | Nej | Ja
| HTTPS
| Aktiveret | Nej | Ja
| Portnummer
| 10443 | Nej | Ja
| Klientport
| Nej | Ja
| HTTP
| Aktiveret | Nej | Ja
| HTTPS
| Aktiveret | Nej | Ja
| FTP
| Aktiveret | Nej | Ja
| FTPS
| Aktiveret | Nej | Ja
| SMTP
| Aktiveret | Nej | Ja
| SMTP-SSL
| Aktiveret | Nej | Ja
| POP3
| Aktiveret | Nej | Ja
| POP3-SSL
| Aktiveret | Nej | Ja
| SNMP-TRAP
| Aktiveret | Nej | Ja
| Portnummer
| 162 | Nej | Ja
| Besked ved afsluttet job
| Aktiveret | Nej | Ja
| LDAP
| Aktiveret | Nej | Ja
| LDAP-SSL
| Aktiveret | Nej | Ja
| SMB/WINS
| Aktiveret | Nej | Ja
| SNTP
| Aktiveret | Nej | Ja
| mDNS
| Aktiveret | Nej | Ja
| Send tandemudskrift
| Aktiveret | Nej | Ja
| Data-backup (send)
| Aktivere*4 | Nej | Ja
| Filterindstilling
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Indstillinger for IP-adresse-filter
| Nej | Ja
| Filterfunktion
| Tilladt | Nej | Ja
| Filteradresse 1 til 4
| Nej | Ja
| IP-adresse, start
| 0.0.0.0 | Nej | Ja
| IP-adresse, slut
| 0.0.0.0 | Nej | Ja
| Indstillinger for MAC-adresse-filter
| Nej | Ja
| Filteradresse 1 til 10
| 0 | Nej | Ja
| Indstillinger for SSL
| Nej | Ja
| Serverport
| Nej | Ja
| HTTPS
| Aktiveret | Nej | Ja
| IPP-SSL
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Omdiriger HTTP til HTTPS på adgangswebsiden til enhed
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Klientport
| Nej | Ja
| HTTPS
| Aktiveret | Nej | Ja
| FTPS
| Aktiveret | Nej | Ja
| SMTP-SSL
| Aktiveret | Nej | Ja
| POP3-SSL
| Aktiveret | Nej | Ja
| LDAP-SSL
| Aktiveret | Nej | Ja
| Niveau for kryptering
| Lav | Nej | Ja
| Certifikatinformation
| - | Nej | Ja
| IEEE802.1X-indstilling
| Nej | Ja
| IEEE802.1X-godkendelse
| Deaktiveret | Nej | Ja
| EAP-godkendelsesmetode
| EAP-TLS | Nej | Ja
| EAP-brugernavn
| - | Nej | Ja
| Adgangskode
| - | Nej | Ja
| Servergodkendelse
| Aktiveret | Nej | Ja
| EAP-timeout
| 10 sekunder | Nej | Ja
| Antal nye EAP-forsøg
| 3 gange | Nej | Ja
| Certifikatinformation
| - | Nej | Ja
| Indstillinger for datasletning*2
| Deaktivere | Nej | Ja
| Frigiv låsen på fil/Mappe-manipulering*2
| - | Nej | Ja
| IPsec-indstillinger
|  | Nej
| IPsec
| Deaktiveret | Nej | Ja
| IKEv1-indstillinger
|  | Nej
| Forhåndsdelt nøgle
| - | Nej | Ja
| SA-levetid (tid)
| 28800 sekunder | Nej | Ja
| SA-levetid (størrelse)
| 28800 KB (10 mm (1/2")) | Nej | Ja
| IKE-levetid
| 30 sekunder | Nej | Ja
| IPsec-regler
| - | Nej | Ja
| Udskriv skjult mønster
| Nej | Ja
| Standardindstillinger
| Indstilling for udskrivning af skjult mønster
| Standard | Nej | Ja
| Belysning
| Standard | Nej | Ja
| Skriftstørrelse
| 48 point | Nej | Ja
| Vinkel
| 0 gr. | Nej | Ja
| Skriftstil
| Standard | Nej | Ja
| Kamuflagemønster
| Mønster 1 | Nej | Ja
| Udskrivningsmetode
| Tegn fremhæves. | Nej | Ja
| Indst. af udskriftsindhold
| Nej | Ja
| Forudindstil ord
| Aktiveret, KOPIER IKKE | Nej | Ja
| Forudindstillet tekst
| Aktiv | Nej | Ja
| Enhedsserienummer
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Job-id for konto
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Loginnavn/brugernummer
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Kontrolnr.
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Dato/klokkeslæt
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Deaktiver direkte indtastning
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Kontrast
| Nej | Ja
| Sort
| 5 | Nej | Ja
| Registrering af brugerdefineret tekst
| - | Nej | Ja
| Udskrivning af sporingsoplysninger
| - | Nej | Ja
| Indstilling for udskrift af sporingsoplysninger
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Udskriftsoplysninger
| Nej | Ja
| Enhedsserienummer
| Aktiveret | Nej | Ja
| Tekst
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Job-id for konto
| Aktiveret | Nej | Ja
| Loginnavn/brugernummer
| Aktiveret | Nej | Ja
| Dato/klokkeslæt
| Aktiveret | Nej | Ja
| Udskriftsposition
| Nej | Ja
| Lodret position
| Nej | Ja
| Udskriv på den øverste del af papiret
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Udskriv på den nederste del af papiret
| Aktiveret | Nej | Ja
| Vandret position
| Nej | Ja
| Udskriv på den venstre del af papiret
| Aktiveret | Nej | Ja
| Udskriv på den højre del af papiret
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Vælg job til udskrivning
| Nej | Ja
| Kopi
| Aktiveret | Nej | Ja
| Printer
| Aktiveret | Nej | Ja
| Udskriver (dokumentarkivering)
| Aktiveret | Nej | Ja
| Internetfaxmodtagelse*3
| Aktiveret | Nej | Ja
| Udskrivningslister
| Aktiveret | Nej | Ja
| Initialiser privatdata /data i maskinen
| - | Nej | Ja

*1 Vises, når programkommunikationsmodulet eller produktkoden for det eksterne kontomodul er aktiveret.
*2 Vises, når datasikkerhedssættet er aktiveret
*3 Vises når internetfaxfunksionen er aktiveret.
*4 Deaktiveret, når datasikkerhedssættet er installeret

Til toppen