# FILTRANSMISSION

## Oversigt

De indstillinger, der blev brugt, da filen blev gemt med dokumentarkivering, gemmes også, og således kan filen overføres med de samme indstillinger. Du kan evt. også ændre overførselsindstillingerne for at ændre den hentede fil.

- Et gemt udskriftsjob kan ikke overføres. (Hvis jobbet imidlertid er blevet arkiveret ved at angive tvungen tilbageholdelse i printerdriveren, kan det overføres, så længe RGB er valgt for "RIP format" i knapindstillingen [Printer Features] under fanen [Avanceret].)

- Disse transmissionsmetoder forudsætter installation af det tilsvarende ekstraudstyr.
- Hvis nogen af følgende andre funktioner blev brugt i den gemte fil, kan filen ikke overføres.
  "Brochurekopi", "Omslag/Skilleark", "Foto gentag", "Flere sider, forstørrelse", "2-i-1" for kopiering.
- Hvis nogen af følgende andre funktioner blev brugt i den gemte fil, kan filen overføres, men andre funktioner kan ikke udføres.
  "Marginskift", "Overhead-skilleark", "Bogkopi", "Fanebladskopi", "Stempel", alle menuelementer under "Farvetilpasninger", "Centrering"
- Afhængigt af den valgte reduktions- eller forstørrelsesfaktor ved lagring af en fil kan den gemte fil muligvis ikke sendes med en valgt opløsning. I dette tilfælde kan du prøve at ændre opløsningen.
  Når der sendes en gemt fil med internetfax, kan transmissionen dog muligvis ikke gennemføres, selvom opløsningen ændres.

## Betjening

Efter at have valgt den ønskede fil skal du følge nedenstående trin.

- VALG AF EN FIL, DER SKAL HENTES

Tryk på tasten [Send] på handlingspanelet.
Vælg indstillinger for afsendelse.
Tryk på tasten [Start].
Til toppen