# LAGRING AF MODTAGNE FAXER PÅ MASKINENS HARDDISK

Modtagne faxer kan gemmes på maskinens harddisk. Gemte faxer kan vises på en computer.

Indstil PDF, TIFF (flere) eller TIFF (signal) for de modtagede data. Du kan også modtage besked via e-mail om modtagne faxer.
Modtagne faxer gemmen i følgende bibliotek:
\\MFP\faxreceive

- Der kan maksimalt gemmes 500 filer med modtagne faxer.
- "Faxreceive"-mappen indeholder filer med "Indgående routing-indstillinger (HDD-lagring)".
- Modtagne data gemmes i mappen, der er specificeret i "Angiv mappe" i "Indgående routing-indstillinger (HDD-lagring)". Hvis der ikke er specificeret en mappen, bliver en mappe automatisk oprettet, og dataene gemt.
- Filnavnet for modtagne data kan indstilles i "Filnavnindstilling" i "Indgående routing-indstillinger (HDD-lagring)".

Sådan gemmes modtagne faxer på harddisken
Klik på [Offentlig mappe/NAS-indstilling] i "Netværksindstillinger". (Administratorrettigheder er påkrævet).
Vælg [Gyldig] i "faxreceive:Anvendt lager", og klik på knappen [Gem].
Indstillinger for lagring af modtagne faxer på harddisken
I Indstillingstilstand klikkes på [Program Indstillinger] →[Indgående routing-indstillinger (HDD-lagring)]. (Administratorrettigheder er påkrævet).
- Data, der kan gemmes, er modtagne faxer og modtagne internetfaxer. Faxer af modtagelsestypen fortrolig og polling kan ikke gemmes.
- Afhængigt af indstillingen bliver faxer, der ikke kan modtages pga. begrænsningen af antallet eller af anden grund, uskrevet eller gemt i indgående routing fejlboksen.
Til toppen